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肃南县集中式饮用水水源地

突发环境事件应急预案
一、总则

（一）编制目的

为有效预防、及时控制和消除肃南县集中式饮用水水源地（以下简称“水源地”）突发环境事件的危害，建立健全水源地突发环境事件应急处置机制，提高应对水源地突发环境事件的能力，避免或减少饮用水突发环境事件的发生，最大程度地保障公众健康和人民群众饮水安全，维护社会稳定，特制定本预案。

（二）编制依据

《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国水污染防治法》《危险化学品安全管理条例》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《突发环境事件信息报告办法》《突发环境事件调查处理办法》《突发环境事件应急管理办法》《生活饮用水卫生监督管理办法》《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》《肃南县突发环境事件应急预案》等相关法律法规及规定。

（三）适用范围

本预案适用于肃南县境内水源地因固定源、流动源、非点源等风险源突发环境事件以及水华灾害等事件情景所导致或可能导致影响居民饮水安全的突发环境事件的防范和应急处置工作。

（四）预案衔接

本水源地应急预案是肃南县政府专项应急预案，与《肃南县突发环境事件应急预案》及其他类型突发环境事件应急预案相衔接，一旦发生污染物迁移到水源地应急预案适用的地域范围，适时启动水源地应急预案，确保突发环境事件的应急组织指挥顺利交接。

（五）工作原则

坚持以人为本、统一领导、分工负责、协调联动，快速反应、科学处置、资源共享、保障有力的原则。
二、应急组织指挥体系

县政府设立饮用水水源地突发环境事件应急指挥机构，统一领导肃南县饮用水水源地突发环境事件应急处置工作。

（一）应急组织指挥机构

成立肃南县集中式饮用水水源地突发环境事件应急指挥部（以下简称“县应急指挥部”），总指挥由分管生态环境工作的副县长担任，副总指挥由县政府办公室对应生态环境工作的副主任、县生态环境分局局长、县应急局局长、县水务局局长、县卫健局局长担任。成员由县委宣传部（县网信办）、县生态环境分局、县应急局、县水务局、县卫健局、县住建局、县公安局、县财政局、县自然资源局、县民政局、县农业农村局、县林业和草原湿地保护中心、县畜牧兽医服务中心、县市场监管局、县气象局、县粮食局、县环境监测站等相关部门和单位及负责同志组成。根据工作需要，可增加其他部门单位和负责同志。

县应急指挥部办公室设在县生态环境分局，由县生态环境分局局长兼任办公室主任。

（二）应急组织指挥机构职责

1.县应急指挥部

（1）贯彻落实上级党委、政府有关水源地应急工作的指示和要求。

（2）按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止。

（3）指挥协调水源地突发环境事件的应急处置工作。

（4）及时报告事故和处置进展情况，必要时向上级政府及有关部门提出应急支援的请求。

（5）决定其它有关水源地突发环境事件应急处置工作的重大事项。

2. 成员单位职责

（1）县委宣传部（县网信办）：负责水源地突发环境事件发生后组织协调突发环境事件应对工作的宣传报道，协调广播、电视、报刊、网络等传统媒体和微信、微博、客户端、抖音等新媒体发布突发环境事件预警及响应信息，开展应对水源地突发环境事件健康防护等知识的宣传，正确引导社会舆论。

（2）县生态环境分局：承担县应急指挥部办公室职责；负责水源地突发环境事件相关的预警、应急监测、应急处置和事发后环境污染损害评估、环境恢复监督管理等工作；组织和协调由企业排污造成的饮用水源突发环境事件的应急处置。督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。

（3）县应急局：协调指导预防预警、应急处置、信息发布、应急保障等工作；组织、调动相关单位（企业）人员、设备投入救援行动；负责对事发现场的火灾扑救，人员解困，开展易燃、易爆和有毒物质泄漏等险情控制工作；事发现场的局部洗消工作，提供临时应急用水；协助、指导现场应急人员做好自身防护工作；协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导致的水源地突发环境事件。

（4）县水务局：参与由藻类暴发等引发的饮用水源突发环境事件的应急处置；负责重要水利工程的调度运行，按照应急指挥部要求，利用水利工程进行污染团拦截、降污或调水稀释等工作；配合应急部门做好应急水量调度工作，协助有关部门做好相关工作。

（5）县卫健局：负责调配医护人员、救护车辆、医疗器材、急救药品等开展医疗应急救援工作；开通医疗救治绿色通道，确保事故受伤害人员得到及时救治；事故可能危及区域内饮用水源的卫生监督和疾病防治等工作，做好用户水龙头水质检测工作，并向县应急指挥部报告。

（6）县住建局（包括供水单位）：参与在供水区域发生的污染事件的应急处置；做好供水单位出厂水水质监测工作；事故发生时的应急供水保障和协调工作，落实停止取水、启动深度处理设施和切换备用水源等应急工作安排。

（7）县公安局：负责事发现场安全警戒、治安维护和交通管制等工作，保障现场治安秩序稳定和交通畅通；协助当地政府将受威胁人员疏散、转移、撤离至安全区域，对人员撤离区域进行治安管理，并做好受伤害人员营救；协助相关职能部门对事故现场进行保护，并协助有关部门调查取证；对突发环境事件应急处置中的重要目标和危险区域实施警戒和管制。

（8）县财政局：负责保障水源地突发环境事件应急管理工作经费。

（9）县自然资源局：负责办理水源地突发环境事件应急处置场地用地手续。

（10）县民政局：负责指导做好受灾困难群众的救助工作和其他善后工作。

（11）县住建局（交通部门）：负责为事故应急救援提供交通运输保障；指导在饮用水源保护区范围内的危险路段设置公路防撞栏；参与由危险化学品运输造成的水源地突发环境事件的应急处置。

（12）县农业农村局：负责水源地突发环境事件对农作物污染情况进行调查鉴定并协调处理。

（13）市林草局：负责水源地突发环境事件对林地、草原等污染情况进行调查鉴定并协调处理。

（14）县畜牧兽医服务中心：负责涉及渔业水域、畜禽养殖等水体环境污染事件的应急处置工作。

（15）县市场监管局：负责抢险救援过程中食品及相关产品的安全综合监督，禁止受污染的食品、饮用水等的生产、加工、流通和食用，防范因水源地突发环境事件造成集体中毒等。

（16）县气象局：负责提供事故现场应急区域的气象信息和天气预报，及时提供现场附近的气象监测实况数据。

（17）县环境监测站：负责开展水源地突发环境事件环境应急监测工作，为环境应急处置工作提供监测数据及技术指导。

（三）现场应急指挥部

县应急指挥部成立现场应急指挥部，指定现场应急指挥长，负责组织协调水源地突发环境事件的现场处置工作。现场应急指挥部下设应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急专家组和综合组等工作组。现场处置工作的主要内容：

（1）进一步收集信息，必要时通报有关部门共同开展信息收集工作。

（2）根据现场情况组织制定具体的应急处置行动方案，并组织实施。

（3）协调各部门应急力量实施应急救援行动，检查督促任务落实情况。

（4）根据事发区域气象、水文环境、人员、设施等情况，确定疏散和撤离的时间和方式。

（5）提出请求人员、物资、设备支援的建议。

（6）负责组织和协调做好善后工作。

（7）及时向县应急指挥部报告应急行动进展情况，执行县应急指挥部命令。

（四）现场应急工作

应急处置组：为现场应急处置机构，由县生态环境分局牵头，县应急局、县水务局和相关乡（镇）等部门参与。主要职责为：负责组织制定应急处置方案；现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作。

应急监测组：为应急监测机构，由县生态环境分局、肃南县环境监测站牵头，县卫健局、县住建局、县水务局等有关部门参与。主要职责为：负责制定应急监测方案；在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。

应急供水保障组：为供水保障机构，由县住建局牵头，县水务局、县生态环境分局、县卫健局、红湾供排水公司等有关部门、单位参与。主要职责为：负责制定应急供水保障方案；指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。

应急物资保障组：为后勤保障机构，由县应急局牵头，县发改局、县民政局、县财政局等部门参与。主要职责为：负责制定应急物资保障方案；调配应急物资、协调运输车辆；协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。

综合组：为综合协调机构，由县应急局牵头，县委宣传部、县生态环境分局等部门参与。主要职责为：负责信息报告、信息发布和舆情应对等工作。

应急专家组：为参谋机构，一般由水源地管理、化学品管理、水体修复、环境保护和饮水卫生安全等方面的专家组成。主要职责为：现场应急处置提供技术支持。
三、应急响应

（一）预警

1.预警分级

为提高效率、简化程序，根据水源地生态环境敏感性、生态环境保护的重要性以及突发环境事件的紧迫性，依据国家、甘肃省、肃南县突发环境事件应急预案相关要求，肃南县水源地突发环境事件预警分级确定为橙色和红色两级预警。

因环境污染造成水源地水质影响可能较大时、可能影响取水时，发布红色预警；对水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，发布橙色预警。

发布预警，即应采取预警行动或同时采取应急措施。一般发布水源地橙色预警时，仅采取预警行动；发布水源地红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急措施。

2.预警的启动条件

2.1红色预警启动条件如下：

（1）通过信息报告发现，在一级、二级保护区内发生突发环境事件。

（2）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域4小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足100米的陆域或水域。

（3）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域8小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的。

（4）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常。

①在二级保护区内，出现水质监测指标超标或生物综合毒性异常的。

②在二级保护区上游8小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的。

③在二级保护区上游4小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的。

（5）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的。

（6）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。

2.2  橙色预警启动条件如下：

（1）当污染物迁移至水源地应急预案适用的地域范围，但水源保护区或其连接水体尚未受到污染；

（2）污染物已进入水源保护区上游连接水体，但应急专家组研判认为对水源地水质影响可能较小。

3.发布预警和预警级别调整

（1）预警发布责任单位：县应急指挥部

（2）预警信息内容：以交通事故为例，装运危险货物和有毒有害物质的容器状况，运输的危险品和有毒有害物质种类、主要物理化学特性、载重量、泄漏量、影响区域范围，驾驶人员情况以及气象、水文、地质等信息。

预警信息发布后，可根据事态发展、采取措施的效果，适时调整预警级别并再次发布。

（3）预警发布的对象：根据事件发生的类型，橙色预警由县应急指挥部办公室向县应急指挥部相关成员单位发布；红色预警由县应急指挥部向县应急指挥部相关成员单位发布，必须扩大预警范围时需经县政府主要领导同意后发布给参与应急处置行动的相关单位。

4.预警行动

4.1红色预警行动

（1）县应急指挥部下达启动水源地应急预案的命令。

（2）受县应急指挥部任命的现场应急指挥部的总指挥第一时间到达现场，组织开展应急响应工作。

（3）通知现场应急指挥部中的有关单位和人员做好应急准备，进入待命状态，必要时到达现场开展相关工作。

（4）通知水源地相关供水单位进入待命状态，做好停止取水、深度处理、低压供水或启动备用水源等准备。

（5）加强信息监控，核实突发环境事件污染来源、进入水体的污染物种类和总量、污染扩散范围等信息。

（6）开展应急监测或做好应急监测准备。

（7）做好事件信息上报和通报。

（8）调集所需应急物资和设备，做好应急保障。

（9）在危险区域设置提示或警告标志。

（10）必要时，及时通过媒体向公众发布信息。

（11）加强舆情监测、引导和应对工作。

4.2橙色预警行动

（1）加强信息监控，收集事件信息。

（2）指示相关职能部门加强监测、调查。

（3）密切关注事态的发展，及时研判事故的级别。

（4）加强舆情监测、引导和应对工作。

5.预警解除

当判断危险已经解除时，由县应急指挥部宣布解除预警，终止已经采取的有关行动和措施。

（二）信息收集和研判

1.信息收集

信息来源主要包括以下5个方面：

（1）县生态环境分局、县住建局、县水务局、县卫健局、相关乡（镇）人民政府等，通过流域、水源地或供水单位开展的水质监督性监测(常规断面)、在线监测(常规和预警监控断面)等日常监管渠道获取水质异常信息，也可以通过水文气象、地质灾害、污染源排放等信息开展水质预测预警，获取水质异常信息。

（2）县生态环境分局通过12369热线、应急值守电话、网络等途径获取突发环境事件信息；县公安局、县住建局通过交通事故报警获取交通运输事故信息；县水务局通过对湖泊藻密度变化情况的监测，获取水华事件信息。

（3）县政府各相关部门之间建立的信息收集与共享渠道，获取突发环境事件信息。

（4）甘肃省人民政府、张掖市人民政府或省生态环境厅、市生态环境局等部门通过自动监控或掌握的污染事故信息，通知县人民政府或张掖市生态环境局肃南分局等对口部门。

（5）临近省、市、县（区）跨界行政区域境内发生突发环境事件，污染较为严重，可能会导致我县水体污染影响水源地取水安全的情况，发来预警通报。

2.信息研判与会商

县生态环境分局、县住建局、县水务局、县卫健局、县公安局、县住建局、各乡（镇）人民政府等首次发现水质异常或群众举报、责任单位报告等获取突发事件信息的部门，应第一时间开展以下工作：

（1）核实信息的真实性。

（2）进一步收集信息，必要时通报有关部门共同开展信息收集工作。

（3）将有关信息报告肃南县应急指挥部。

县应急指挥部接到信息报告后应立即组织有关部门及应急专家进行会商，研判水质变化趋势，若判断可能对水源地水质造成影响，应立即成立现场应急指挥部。

（三）信息报告与通报

1.信息报告程序

（1）县生态环境分局、县住建局、县水务局、县卫健局、县公安局等部门发现已经造成或可能造成水源地污染的有关信息，应按照有关规定立即向县应急指挥部办公室和县应急局报告。

（2）相关乡（镇）人民政府发现可能造成水源地污染的有关信息；或经研判认为本行政区域内的突发环境事件事态有扩大的趋势，已经造成或可能造成水源地污染的，应按照有关规定立即向县应急指挥部办公室和县应急局报告。当发现已经或可能对县级水源地造成污染的，应立即上报市应急指挥部办公室及市应急局。

（3）县应急指挥部职能部门先于县人民政府相关主管部门获悉水源地突发环境事件信息的，可要求乡（镇）人民政府或相关主管部门核实并报告相应信息。

（4）特殊情况下，若遇到敏感事件或发生在重点地区、特殊时期，或可能演化为重大、特别重大水源地突发环境事件的信息，有关责任单位和部门应立即向县应急指挥部办公室和县应急局报告。

2.信息通报程序

对经核实的水源地突发环境事件，接报的有关部门应向县人民政府和有关部门通报。通报的部门包括县生态环境分局、县应急局、县住建局、县卫健局、县水务局；根据水源地突发环境事件的类型和情景，还应通报县公安局和县住建局(遇火灾爆炸、道路运输事故)、畜牧兽医服务中心(遇大面积死鱼)等部门。

水源地突发环境事件已经或可能影响相邻行政区域的，县人民政府应及时通报相邻区域同级人民政府，并向张掖市人民政府报告。

3.信息报告和通报内容

3.1报告和通报的内容

（1）初报

应报告水源地突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测结果、人员伤亡情况、水源地受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

（2）续报

应在初报的基础上，进一步收集信息或到现场勘察信息，报告事件及有关处置措施的进展情况。

（3）处理结果报告

应在初报、续报的基础上，报告突发环境事件的处置措施、过程和结果等详细情况。

3.2报告的形式

应采用传真、网络、邮寄或面呈等方式书面报告，情况紧急时，可通过电话报告，但应及时补充书面报告。书面报告应说明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系电话等内容，并尽可能提供地图、图片以及有关的多媒体资料。

（四）事态研判

发布预警后，根据事故类型及应急工作需要，现场应急指挥部总指挥按照水源地应急预案中列明的副总指挥、协调办公室、专项工作组成员及名单，迅速组建参加应急指挥的各个工作组，跟踪开展事态研判。

涉及地表水饮用水源地突发环境事件的，要核实事故点下游沿河水利设施工程情况，所有闸是否处于关闭状态，避免污染物的扩散；判断污染物进入水体的数量及种类性质、距离水源地取水口的距离和可能对水源地造成的危害；备用水源地做好供水准备。

根据事态研判的结果，制定现场处置方案。

（五）应急监测

1.开展应急监测程序

事件处置初期，县生态环境分局、县环境监测站按照现场应急指挥部命令，根据现场实际情况制定监测方案、设置监测点位(断面)、确定监测频次、组织开展监测、形成监测报告，第一时间向现场应急指挥部报告监测结果和污染浓度变化态势，并安排人员对突发环境事件监测情况进行全过程记录。
事件处置中期，应根据事态发展，如上游来水量、应急处置措施效果等情况，适时调整监测点位(断面)和监测频次。

事件处置末期，应按照现场应急指挥部命令，停止应急监测，并向现场应急指挥部提交应急监测总结报告。

2.制定应急监测方案

2.1应急监测方案主要内容

应包括依据的技术规范、实施人员、布点原则、监测项目、采样频次和注意事项、监测结果记录和报告方式等。

2.2应急监测重点

根据污染带的扩散情况，抓住污染带前锋、峰值位置和浓度变化，对污染带移动过程形成动态监控，监测的点位和监测时间随污染带的移动实施变化。

当污染来源不明时，应先通过应急监测确定特征污染物成份，再进行污染源排查和先期处置。

2.3应急监测原则

（1）监测范围

应尽量涵盖水源地突发环境事件的污染范围，并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域。

（2）监测布点

以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合水文和气象条件，在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点，必要时在事故影响区域内水源取水口、取水口上游一级保护区入界处、取水口上游二级保护区入界处、农灌区取水口处设置预警监测点位(断面)。应采取不同点位(断面)相同间隔时间同步采样监测方式，动态监控污染带移动过程。

（六）污染源排查与处置

1.明确排查对象

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，经初步研判污染物可能发生地，责令相关部门或属地开展溯源分析，根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。

针对不同类型污染物的排查重点和对象如下：

（1）有机类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业等，调查污水处理设施运行、尾水排放的异常情况。

（2）营养盐类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、工业企业、畜禽养殖场(户)、农田种植户、农牧村居民点等，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农药化肥施用、农村生活污染的异常情况。

（3）细菌类污染：重点排查城镇生活污水处理厂、畜禽养殖场(户)、农牧村居民点等，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农村生活污染的异常情况。

（4）农药类污染：重点排查果种植园(户)、农田种植户、农灌退水排放口等，调查农药施用和流失的异常情况。

（5）石油类污染：重点排查加油站、运输车辆、油气管线、石油加工和存贮的工业企业等，调查上述企业和单位的异常情况。

（6）重金属及其它有毒有害物质污染：重点排查化工园区、危险废物储存单位、危险品仓库和装卸场地、化学品运输车辆等，调查上述企业和单位的异常情况。

2.切断污染源

2.1实施部门

对水源地应急预案适用地域范围内的污染源，由现场处置指挥长会同县应急局、县生态环境分局、县住建局、县水务局等职能部门及组织专家会商后，指令专业技术人员按照安全规程实施切断污染源；对水源地应急预案适用地域范围外的污染源，按有关突发环境事件应急预案要求进行处置。

2.2处置措施

处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，主要包括以下内容：

（1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发环境事件，可启动路面系统的导流槽、应急池或紧急设置围堰、闸坝等，对污染源进行围堵并收集污染物。

（3）对水上发生的流动源污染突发环境事件，主要采取救援打捞、油毡吸附、围油栏、闸坝拦截等方式，对污染源进行围堵并收集污染物；采取过驳等方式，降低风险源的风险。

（4）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域漫延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

（5）根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。

（七）应急处置

1.制定现场处置方案

1.1水体内污染物治理、总量或浓度削减。

（1）责任单位

水体内污染物治理、总量或浓度削减现场处置方案的责任单位为县生态环境分局。

（2）现场处置方案的制定程序

根据事态研判的结果，县生态环境分局会同相关部门组织专家和技术人员制定水体内污染物治理、总量或浓度削减现场处置方案，经现场应急指挥部同意后实施。

（3）应急监测

①监测因子为：结合事故污染特征，确定监测因子。

②监测范围为：污染带范围及水源地取水口、重要的农灌取水口上游附近。

③监测队伍：以肃南县环境监测站为主，必要时由县生态环境分局协调甘肃省张掖生态环境监测中心或其他监测机构。

（4）污染处置措施

一般采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，利用湿地生物群消解等生物方法和上游调水等稀释方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。现场应急指挥部可根据需要，对水源地汇水区域内的污染物排放企业实施停产、减产、限产等措施，削减水域污染物总量或浓度。

1.2应急工程设施

固定源企业通过截流设施将污染水体分流至水源保护区外进行收集处置的措施及设施；流动源根据实际情况，充分利用调蓄池、沉淀池等工程设施，收集事故废水，为应急处置争取时间。

2.供水安全保障

（1）供水单位的通知

在启动预警时第一时间通知水源地相关供水单位，明确与供水单位通报联络的工作人员姓名、职务和联系电话。

（2）供水单位的应急能力

①供水单位应具备进水基本项目的应急监测能力；应急状态时，应对取水进行加密跟踪监测；

②根据进水水质情况，决定深度处理设施的启动时间、低压供水及暂停供水等应急措施；

③适时启动备用水源。

（3）暂停供水的决定权

根据取水口到水龙头的监测结果，经多部门会商后，由市应急指挥部做出暂停供水的决定。

（八）物资调集及应急设施启用

县应急局要充分发挥已建成的应急物资储备库作用，及时提供必要的现场个人防护、应急处置等物资。各相关部门要加强应急准备，配备必需的应急救援设备（物资），对一些不便自己储备的设备（物资），则可充分利用社会资源，落实民间调集征用的渠道，保证应急物资及时调集。

（九）舆情监测与信息发布

县委宣传部（网信办）、县生态环境分局、县应急局等单位负责做好舆情信息收集分析与信息公开。

现场应急指挥部在突发环境事件发生后，应第一时间向社会发布信息，并针对舆情及时发布事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。

（十）响应终止

现场指挥部根据水源地突发环境事件应急处置进展情况，报请县应急指挥部，由县应急指挥部决定应急响应是否终止，并向社会发布终止信息。

符合下列情形之一的，可终止应急响应：

（1）突发事件导致的化学品泄漏或是消防水已成功在陆域围堵，且清运至水源保护区外，未向水域或土壤扩散。

（2）进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。

（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。
四、后期工作

（一）后期防控

1.回收环境风险物资的处置

清除收集的环境风险物质，可通过相关生产企业回收装置进行回收处置；回收后难以利用的按照危废进行处置。

2.油品和化学品应急设备的清洗与保养

应急设施在使用后需清洗及修补，被化学品沾污的部位及各种设备予以清洗，动力设备予以保养。清洗遗留下来的含清洗剂和污染物的废水需收集，最终处置按照相关规定进行。

3.事故场地及漫延区域的后期处置

事故场地及漫延区域污染物清除完成后，应对场地污染状况进行评估，必要的情况下，进行土壤或水生态系统修复。

4.跟踪监测

继续监控水体、土壤等环境介质中的污染物，观测投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件。

可适当降低监测频次，直至污染水体、土壤及取水口的水质稳定回到事发前的状态。

（二）事件调查

根据有关规定，由市生态环境局、市应急局牵头，肃南县有关部门配合，组织开展事件调查，查明事件原因和性质，提出整改防范措施和处理建议。

（三）损害评估

根据有关规定，应及时组织开展环境污染损害评估，并将评估结果向社会公布。

（四）善后处置

1.由县生态环境分局、县应急局牵头，有关部门配合，根据污染损害评估结果，确定损害赔偿标准，通过法律手段，追究责任方的生态损害赔偿责任。

2.由县生态环境分局牵头，县应急局和有关部门配合，制定风险源整改方案，同时开展污染场地修复工作。
五、应急保障

（一）通讯与信息保障

应急组织指挥机构各成员单位联系方式见相关附件。县委宣传部（网信办）和县应急指挥部办公室是对外发布事件信息及应急处置进展情况的授权部门。

（二）应急队伍保障

县应急局负责应急队伍日常管理，应制定应急培训计划和演练方案，定期组织演练。

县生态环境分局应组织环境应急队伍培训，应急队伍培训内容包括信息报告、个体防护、应急资源使用、应急监测布点及监测方法、应急处置方法等培训科目；应急指挥部各相关成员单位根据各自的职责分别组织本行业的应急队伍培训。

（三）应急资源保障

各成员单位应明确应急资源(包括药剂、物资、装备和设施)的配备、保存、更新及养护方案。根据事件和演练经验，持续改进提高药剂、物资、装备的存放规范、应急设施的建设要求，确保事件发生时能够快速高效的使用应急资源。

（四）经费保障

县财政局应将应急物资的采购费、应急处置费用预算等列入年度预算予以保障；应急处置结束后，据实核销应急处置费用；加强应急工作经费的审计和监督管理，确保专款专用。

（五）通信保障

县发改局协调电信公司、移动公司等有关通信运营企业负责为水源地突发环境事件应急处置工作提供所需的通信保障。县应急指挥部办公室与各有关单位建立通讯联系，相关应急处置部门应配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时各单位联络畅通。
六、附则

（一）名词术语

1.集中式地表水饮用水水源地

指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模(供水人口一般大于1000人)的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同，可分为河流型水源地和湖泊(水库)型水源地。

2.饮用水水源保护区

指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源保护区(以下简称水源保护区)分为一级保护区和二级保护区，必要时可在水源保护区外划定准保护区。

3.地表水饮用水水源地风险物质

指《地表水环境质量标准》中表1、表2和表3所包含的项目与物质，以及该标准之外其它可能影响人体健康的项目与物质。

4.饮用水水源地突发环境事件

指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

5.水质超标

指水源地水质超过《地表水环境质量标准》规定的Ⅲ类水质标准或标准限值的要求。

《地表水环境质量标准》未包括的项目，可根据物质本身的危害特性和有关供水单位的净化能力，参考国外有关标准(如世界卫生组织、美国环境保护署等)规定的浓度值，由市、县级人民政府组织有关部门会商或依据应急专家组意见确定。

（二）预案解释

本预案由县生态环境分局负责解释。

（三）预案演练和修订

各乡（镇）人民政府应当结合辖区水源地类型，按照有关法律法规、标准要求，完善应急预案，要定期组织不同类型饮用水源突发环境事件应急处置的实战演练，切实提高应急处置能力。县生态环境分局根据情况变化，及时对预案进行修订和完善，在上报县政府批准后重新发布。

（四）预案实施日期

本预案自印发之日起实施。

附件：肃南县集中式饮用水水源地突发环境事件应急指挥部成员单位联系表

附件：

肃南县集中式饮用水水源地

突发生态环境事件应急指挥部成员单位联系表

	单  位
	值班电话
	传  真

	省生态环境厅
	0931-8810309
	0931-8735587

	市委市政府总值班室
	0936-8224661
	0936-8224661

	市生态环境局
	0936-8278242
	0936-8278232

	县委办
	0936-6121121
	0936-6121121

	县政府办
	0936-6121221
	/

	县委宣传部（网信办）
	0936-6121318
	/

	县生态环境分局
	0936-6125112
	/

	县应急局
	0936-6121216
	/

	县水务局
	0936-6121416
	/

	县卫健局
	0936-6122505
	/

	县住建局
	0936-6121541
	/

	县公安局
	0936-6121421
	/

	县财政局
	0936-6121077
	/

	县自然资源局
	0936-6121024
	/

	县民政局
	0936-6121532
	/

	县农业农村局
	0936-6121420
	/

	县林业和草原局
	0936-6121494
	/

	县市场监管局
	0936-6121426
	/

	县气象局
	0936-6121327
	/

	县发改局
	0936-6121413
	0936-6121413

	祁青工业集中区管委会
	0936-6127039
	/
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一、肃南县自然环境概况

（一）地理位置

肃南县是全国唯一的裕固族自治县，位于张掖市南部，地处河西走廊中部、祁连山北麓，整个区域横跨河西五市，与甘青两省 7 个市州的 15 个县市区接壤，处于东经 97°20′~102°13′，北纬 37°28′~39°04′之间。东西长 650 公里，南北宽 120—200 公里，总面积 2.4 万平方公里。现辖 4 乡 4 镇（红湾寺镇、皇城镇、康乐镇、明花镇、马蹄藏族乡、白银蒙古族乡、大河乡、祁丰藏族乡）、3 个国有林牧场、102 个行政村和 3 个城镇社区，有裕固、藏、蒙古、回、汉等 21 个民族。由四块不连片的地域组成，东临天祝藏族自治县，西接肃北蒙古族自治县，南部与青海省祁连县、门源回族自治县等县相连，北部自东向西与凉州区、甘州区、高台县、临泽县、民乐县、肃州区、嘉峪关市、玉门市等市县区毗邻。飞地
（二）地形、地貌、地质

肃南县地势起伏大、地貌形态多样，主要为中高山地、峡谷、洪积走廊平原。境内山脉呈东西走向，祁连山主峰耸立于肃南县西端，海拔5564米。从祁连山主峰往东，地势逐渐降低，至县城红湾寺，海拔降至2000多米。从红湾寺往东至自治县东端的冷龙岭，海拔又升至5000米以上。地形呈狭长地带，平均海拔高度约3200米。自西向东群峰横列，变化在500-3800米之间。
肃南县在大地构造上属于北祁连褶皱带，为前震旦亚带至晚古生代发育的地槽性褶皱带。在漫长的地质历史中，以褶皱、断裂为主要方式经历了多期并具有多旋回性和继承性的构造运动，形成了古河西系、祁吕系及河西系三期三大构造体系。并在流水地质作用下，形成了走廊南山、冷龙岭、托莱南山三大复背斜带，黑河上游东西岔谷地、梨园河上游谷地、珠龙关谷地三个断陷带及河西走廊、托莱谷地两大凹陷带，最终形成了南部山地和北部走廊平原两大地貌单元。
南部山地分属祁连山中段和东段，以海拔2000-5500米不等的中山、高山为主：中段包括马蹄、康乐、大河及祁丰南部地区，由北向南依次排布有：走廊南山、珠龙关谷地、陶莱山、陶莱谷地及陶莱南山。祁连山主峰素珠链峰海拔5564米，为境内最高峰。东段部分指冷龙岭，皇城镇位于此段。
走廊平原位于兰新铁路南北两侧的祁丰北部和明花地势平坦，绿洲、戈壁、沙漠、沼泽、盐湖间杂其间，属沙漠和荒漠地带。祁丰北部为山麓洪积平原区，海拔1700-2300米，此区域南部处于走廊边缘，风力较小，风蚀作用较弱，北部因风蚀严重，基本成为戈壁；明花属于冲洪积，湖积平原，位于走廊中部地带，地形低洼，地下水位高，但排水不良，地面盐渍化严重。此地带南部因植被稀疏，风蚀严重，已成为戈壁。东部为风沙沉积地区，沙丘广布。
在岩相上以海相沉积为主，伴有大量的岩浆喷发和侵入。在成岩过程中，由于受构造运动的强烈影响，绝大部分经历了区域浅—深变质，故底层成因复杂，发育齐全。特别是在马蹄区发育了在白垩系中下统新民堡群（k1—2xma）下沟组的紫红色砂岩、砾岩夹砂砾岩和白垩系中下统新民堡群（k1—2xmb）中沟组的紫红色、灰绿色、黄绿色、灰黑色等杂色泥岩、砂质泥岩，形成似彩带般的丹霞地貌景观。同时，侵蚀—堆积构造地貌分布面积大，表现为山顶平缓，山坡陡直，山麓多有圆锥状堆积物，特别在白垩系地层上发育了形如柱状、峰状、堡状、泥人、拟物、拟兽等奇形怪状的微地貌景观，这些构成了肃南县独有的地貌旅游景观。
（三）气候状况

肃南县地处中纬度大陆腹地，青藏高原东北边缘，加之祁连山区地势高低悬殊，而且地形起伏，山大沟深和中小盆地的分布，这就导致了气候上既具有温差大、四季分明的大陆性气候的特点，同时又具有显著的垂直地带性变化的高山气候特点。
肃南县气候特点表现为：冬冷夏凉，热量少，无霜期短，光照资源丰富；夏季多雨，冬春雪少，春季降水量变化率大。全年平均气温4.2℃，年平均风速4.07米每秒，无霜期83天左右，年日照3085小时，年降雨量250-350毫米。主要灾害天气有：干旱、低温、寒潮、大雪、霜冻、暴雨、冰雹等，局部地区特别是山区易发生山洪，连阴雨后易发生滑坡、泥石流。
（四）水文概况

1.地表水
肃南县地处内陆河流域，境内地表水丰富，南部祁连山区是河西走廊诸多河流的发源地，境内共有三大内陆河黑河、石羊河、疏勒河及其30多条支流（主要河流11条，自西向东有北大河、洪水坝河、丰乐河、马营河、梨园河（至肃南县双岔汇合后称隆畅河，至红湾寺后称梨园河，详见肃南县河流水系分布图附图4）、黑河、大都麻河、东大河、西大河、西营河等；小河23条，主要有红山河、观山河、摆浪河、水关河、大瓷窑河、大野口河、海潮坝河、马蹄河、小都麻河等），流经和发源于肃南山区，总流域面积2.15万平方公里，从青海入境水量14.58亿立方米，年径流总量43.1l亿立方米，出境水量43.1l亿立方米，其中石羊河水系8.54亿立方米，黑河水系36.68亿立方米（入境14.58亿立方米，自产水量19.10亿立方米），肃南县境内疏勒河水系0.89亿立方米。年自产水总量28.53亿立方米，全县人均流量8.4万立方米，是全国人均流量的32倍、全省人均流量的56倍。

2.地下水
肃南县地下水主要有三种形式，祁连山褶皱上升区基岩裂隙水—层间水；河西走廊第四系冲、洪积扇孔隙性潜水；河西走廊平原区孔隙性潜水及承压水。
祁连山褶皱上升区基岩裂隙水—层间水，主要受地层断裂发育程度和风化带深度控制，埋深在20-250米之间，可在小沟、小河和山前溢出泉水，通过截、蓄、引、提等多种形式成为牧区人畜饮水和牧业生产、生活的重要水源；河西走廊第四系冲、洪积扇孔隙性潜水，埋藏较深，一般在200米以下，开采利用难度较大；河西走廊平原区孔隙性潜水及承压水，由于平原区地层结构主要为第四系松散堆积物，孔隙性潜水及承压水补给量充足，地下水丰富，在150米深度内有2—3个含水层，水质好，开采条件较好。

山区地下水资源分布为：黑河水系年储量19.1038亿立方米，石羊河水系年倍量8.58亿立方米，疏勒河水系年储量0.89亿立方米。
3.冰川
境内有冰川965条，面积416.9平方公里，冰储量14.20立方公里，成为河流的主要补给水源，著名的“七一冰川”即在境内。

（五）矿产资源

肃南县境内有较为丰富的矿产资源。截至2005年底，已探明的矿产27种，分布有228处。已探明的主要金属矿产有煤炭、铁、铜、铬、钨、锰等，非金属矿有萤石、石灰岩、石英沙、硫、粘土、石膏、石棉、磷镁、白云岩、玉石、芒硝、重晶石、大理石、矿泉水等16种32处。肃南县是国家确定的12个找矿重点区带之一，也是甘肃省黑色、有色金属矿产的集中区，在金属矿产中钨矿储藏量在全国单个矿山储藏量中排名前5位，储藏量达46万吨。居全国北方之首；铁矿资源占全省铁矿资源总量的80%，镜铁山铁矿床是我国西北地区发现和勘探最早的大型铁矿床，拥有探明储量4.84亿吨，由此出现了与铁矿共生的酒泉钢铁公司和“钢城”嘉峪关市。
（六）土壤状况

县域内土壤具有显著的垂直性发育特征。南部祁连高山草原区分布有高山草甸土、高山草原土、亚高山草原土、亚高山草甸土、森林灰褐土、山地黑钙土、灰钙土、灌淤土等。此外，灰棕漠土、沼泽土、草甸土、盐土、风沙土等也有零星分布。从垂直地带性看，高山草甸土主要分布在海拔3600—4000米的祁连山高山地带，植被以湿生的莎草为主，适合发展牧业，可作为夏秋牧场。高山草原土分布在陶莱山、陶莱南山一带海拔3200—3800米的地带上，土层较薄，植被稀疏矮小，多为紫花针茅、高山早熟禾等。亚高山草甸土分布在海拔3000—3800米的地带上，母质为坡积、冰碛物和黄土母质，植被以湿中生禾草、莎草及灌木为主，肥力高。亚高山草原土主要分布在海拔3000—3550米的地带上，均在阳坡，地形较陡，土层薄，母质为坡积物，植被以中生草本为主，肥力低。森林灰褐土主要分布在云杉林、早熟禾分布的地区，土壤肥力较高。山地黑钙土主要分布在海拔2700—3000米的阴坡、半阴坡及低平地处，母质为坡积物和黄土，植被以中早生草本为主。北部丹霞区内土壤主要为灰钙土和灌淤土；灰钙土主要分布于丘陵区，是草原向荒漠过渡的地带性土壤，剖面分化很弱，发生层次不明显，颜色为浅棕色，有机质含量少。灌淤土分布于梨园河河谷一带，熟化程度高，养分含量高、通气性好，可满足粮食作物及瓜果、蔬菜的生长。

（七）动植物资源与植被类型

1.植物
肃南县不仅有丰富的森林资源，更有丰富的牧草资源。境内森林属祁连山原始森林，天然森林资源以青海云杉和祁连圆柏为主，其中青海云杉为主的森林多位于海拔2300—3400米之间，集中分布于阴坡、半阴坡地带，既是祁连山植被的精华，也是水源涵养功能发挥的主体，更是辖区内动植物的天然乐园。而种类繁多的优质牧草造就了肃南发展畜牧业的独特优势，丰富多样的天然草场约占全县总面积的70%，是甘肃省重要的畜牧业生产基地之一。草场种类分为高山灌丛草场、草甸草场、典型草场、半荒漠草场、荒漠草场、沙窝草场等六大类。全县天然植被共分4门、71科、302属、706种，有大量适宜于草原、荒漠及雪山生长的沙生植被，还有100多种中药材和19种主要珍贵野生动物，如名贵药材的芨芨、沙竹、甘草、锁阳、黄芪、雪莲等，有属于国宝级的星叶草、苁蓉、蒙古扁桃、裸果木等植物。

2.野生动物
肃南县境内野生动物资源比较丰富，特别是珍贵动物种类较多，是自治县的自然财富和宝贵的自然历史遗产。据调查，野生脊椎动物近300种，其中兽类47种，鸟类170种，两栖爬行类13种，属于国家保护的一、二级珍稀动物有50种。

兽类：在海拔4100～4300米的高山裸岩带，分布有雪豹、盘羊、白唇鹿等。在海拔2400～3900米的高山草原、针叶林、灌丛和河谷林灌地带，栖居有石貂，猞猁、麝、甘肃马鹿、白唇鹿、盘羊、石羊、青羊、野牦牛、野驴、西藏原羚、黄羊等野生兽类动物。

鸟类：由于祁连山气候、地形和植物等呈垂直变化，鸟类资源比较丰富。在海拔4100～4200米，有藏雪鸡、胡兀鹫、玉带海雕、白尾海雕以及褐岩鹨、林岭雀。海拔3600～4000米，鸟类有高原山鹁、角白灵、褐背拟地鸦、藏雪鸡、钨岩鹨、林岭雀、棕胸岩鹨、云雀、雪鸽。在海拔2400～3000米地带有高山雪鸡、斑尾榛鸡、血雉、蓝马鸡、黑冠山雀、裸头山雀、白脸鸦、黑头鸦、黑啄木鸟、三趾啄木鸟等。在高山草甸中分布有高山雪鸡、斑尾山鹑、灰眉岩，褐背拟地鸦、喜鹊等，在低海拔的草甸草原中还有寒鸦、山石鸡、蓝额红尾鸲、赭红尾鸲等。

野生珍稀保护动物有白唇鹿、野牦牛、野驴、雪豹、蓝马鸡、雪鸡、马麝、甘肃马鹿、盘羊、石貂、猞猁、藏原羚。
二、肃南县社会环境概况

（一）行政区划和人口

肃南县成立于1954年，全县辖4乡4镇（红湾寺镇、皇城镇、马蹄藏族乡、康乐镇、明花镇、白银蒙古族乡、大河乡、祁丰藏族乡）、3个国有林牧场和102个行政村，有裕固、藏、蒙古、回、汉、土等21个民族。截至2025年，肃南县共有38411人。

肃南县各乡镇人口分布情况与密度见表1。
表1 肃南县乡镇行政区划分布及情况一览表
	序号
	乡镇名称
	人口（人）
	面积（km2）
	下辖行政单位

	1
	红湾寺镇
	9360
	5.13
	3个社区

	2
	皇城镇
	8845
	1360.72
	18个行政村

	3
	康乐镇
	3828
	1604.72
	13个行政村

	4
	马蹄藏族乡
	4788
	1897
	23个行政村

	5
	白银蒙古族乡
	696
	400.33
	3个行政村

	6
	明花镇
	3787
	1317.11
	14个行政村

	7
	祁丰藏族乡
	3265
	8540.74
	13个行政村

	8
	大河乡
	3842
	2967.8
	18个行政村


（二）经济发展概况

2025年，肃南县实现地区生产总值47.11亿元，同比增长 7.8%。其中：第一产业增加值9.24亿元，增长5.9%；第二产业增加值21.09亿元，增长9.6%；第三产业增加值16.78亿元，增长 7.0%。全年实现工业增加值17.71亿元，增长11.1%。其中规模以上工业增加值12.38亿元，增长10.4%。

（三）教育、卫生、体育设施

1.教育设施
根据2025年最新数据，肃南县有各级各类学校18所，其中普通高中1所、中等职业学校1所、初级中学1所、九年一贯制学校4所，城镇小学1所、乡村小学2所，城镇幼儿园1所、乡镇幼儿园5所、村幼儿园2所。在校学生2748名，其中普通高中428名、中等职业学校学生67名、初中生567名、小学生 1182名，在园幼儿504名。在岗教职工546名，其中专任教师 404 名。

2.卫生设施

肃南县有医疗机构43个，其中县级医疗卫生机构4个、乡镇卫生院7个（包括祁青地区卫生院）、乡镇卫生分院1个、村卫生室30个，1家二甲级医院，1家二乙级医院。核定床位404张，实有床位251张，每千人常住人口拥有床位9.5张，核定事业编制309名，在编人员283名，有卫生专业技术人员268名，占总人数的94.7%。县级医疗机构分级诊疗病种达到250种，乡级医疗机构分级诊疗病种达到50种。全县建成检验、影像、心电、消毒供应4个县域医学中心和胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿/儿童5个救治中心。

3.体育设施

目前，全县建有公共体育馆、体育场各1所、儿童游乐园1处、体育公园（广场）5个、乡镇（社区）体育健身中心7个、乡镇文体活动站8个，全县体育场占地面积45.08万平方米，人均占有面积达到12.46平方米，公共体育设施场地实现县域全覆盖。

4.旅游

肃南县主要旅游景点有石窝会议纪念馆、文殊山石窟、裕固族民俗度假区、巴尔斯雪山、马蹄寺风景名胜区、白银乡东牛毛喀尔喀蒙古族特色村寨、长沟寺、祁连玉文化产业园（玉水苑）、中华裕固文化走廊旅游景区、冰沟丹霞旅游景区等。

5.交通运输

全县公路总里程达到1855公里，建制村公路通畅率达到100%。
（四）肃南县发展定位及产业布局
贯彻落实新发展理念，坚定不移走“绿色+特色”的高质量发展之路，调整优化经济结构，重点向现代农牧业、循环工业、现代服务业、旅游业转变。突出甘肃高山细毛羊主导地位，把绿色有机农畜产品生产供给作为农牧业供给侧结构性改革的主攻方向，培育互联网+绿色畜牧业开发示范点。坚持以生态工业为取向，推进工业企业向园区集中，对不符合自然保护区功能定位的产业，通过“飞地建园”模式与周边县区合作发展。着力打造提升5个国家4A旅游景区，促进旅游文化体育医养产业融合发展，带动第三产业快速健康发展。大力发展乡村旅游，集中培育旅游示范村和专业村，促进旅游产业提质增效。
立足天然绿色生态优势，积极发展生态循环农牧业；立足旅游资源优势，做大做强文化旅游产业；立足健康养身体系建设，发展壮大中医中药产业；立足交通枢纽体系建设，巩固拓展通道物流产业；立足新能源示范区建设，持续优化清洁能源产业；立足区域综合环境治理，加快培育节能环保产业；立足现代信息化建设，加快培育数据信息产业；立足完善军地协调机制，协同推进军民融合产业；立足产业集聚循环发展，着力提升清洁生产产业；立足绿色新兴产业，优化升级先进制造产业。2021年9月8日，肃南县入选国家能源局综合司整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单。
三、环境功能区划与环境质量现状
（一）环境功能区划

1.大气环境

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）有关规定，肃南县环境空气功能区为二类：一类为自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域；二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区。
2.地表水
根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及甘肃省人民政府批复的《甘肃省地表水功能区划（2012-2030年）》（2013.1）的有关规定，肃南县境内地表水体执行环境区划及标准如表3.3-1所示。
3.集中式生活饮用水水源
肃南县县级城市集中式生活饮用水源为肃南县东柳沟水源（河流型）属于地表水水源，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中水域功能和标准分类规定及甘肃省人民政府批复的《甘肃省地表水功能区划（2012-2030年）》（2013.1）的有关规定，肃南县地表水水源地分满足Ⅱ类水质标准。

4.地下水
肃南县地下水功能为生活饮用水及工、农业用水，以人体健康基准为依据，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类规定，地下水质量类别为Ⅲ类。
（二）移动风险源
肃南县企业的原料和产品运输方式主要为道路运输，环境风险物质在运输中受外界温度、压力影响或交通事故影响等会造成气体扩散、液体泄露、固体散落，出现程度不同的渗漏，甚至可能引起火灾、爆炸或污染环境等事故，对运输路线两侧的自然、社会环境以及人体健康造成不同程度的危害和损伤。
（三）涉及环境风险物质运输的道路

根据张掖市交通运输局以及县生态环境分局提供的资料，肃南县暂未规划环境风险物质专用运输路线，企业涉及环境风险物质运输的行为均委托第三方进行危险化学品运输。肃南县行政区域内现有涉及环境风险物质运输道路风险源基本情况统计见表2。

表2 肃南县主要涉及风险物质运输过境道路情况表

	序号
	路线编号
	路线名称
	道路类型
	可能造成的突发环境事件级别
	近五年突发环境事件发生数量

	1
	G213
	策克-磨憨（125.387）
	国道（张掖肃南至青海祁连二级公路在建中）
	一般突发环境事件
	无

	2
	S213
	张掖市-肃南县
	普通省道
	一般突发环境事件
	无

	3
	S301
	九条岭-瓜州（428.337）
	普通省道
	一般突发环境事件
	无

	4
	S215
	嘉峪关-青海省二尕公路
	普通省道
	一般突发环境事件
	无

	5
	S593
	高台元山子-明花
	普通省道
	一般突发环境事件
	无


（四）道路穿越水源地或水源情况

载有环境风险物质的运输车辆在穿越饮用水水源保护区道路及跨越河流桥梁行驶时，如发生事故，易对水体产生较大影响。

肃南县共有涉及环境风险物质运输穿越水源保护区道路1处，不涉及环境风险物质运输穿越河流主要道路桥梁。涉及环境风险物质运输穿越水源保护区道路情况见表3。

表3 涉及环境风险物质运输穿越水源保护区道路
	所在村（镇）
	涉及水源保护区
	穿越道路
	穿越长度（km）

	大河乡
	大河乡水源地二级保护区
	G213
	1.3


四、行政区域现有环境风险防控与应急救援能力

环境风险防控与应急救援能力主要包括区域环境监测预警能力、污染物拦截与应急处理处置能力和环境应急救援能力。结合《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急〔2018〕9号）表4，根据县生态环境分局提供的资料及实地调研，肃南县行政区域内现有环境风险防控能力与应急救援能力如下：

（一）环境监测情况

1.环境质量监测点位布设情况

（1）环境空气

肃南县共设1个省级空气自动监测点位开展24小时连续自动监测，监测项目为二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧。
（2）地表水

在隆畅河肃南县白银乡共设1个市考断面，每月监测1次，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的24项，见表4。
（3）集中式生活饮用水水源

肃南县城市集中式地表水生活饮用水水源每季度监测1次，监测项目《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1、表2、表3的优选特定项目，共计61项。
地表水水源监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1和表2的项目。
表4 肃南县环境质量监测点位与频次一览表
	类别
	点位（断面）名称
	监测频次
	监测项目

	环境
空气
	县生态环境分局
	连续自动监测
	二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧

	地表水
	隆畅河肃南县白银乡
	每月监测1次
	pH、水温、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、总磷、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、粪大肠菌群、总氮、石油类、硫化物

	集中式生活饮用水水源
	肃南县东柳沟水源地（河流型）
	每季度监测1次
	pH、水温、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、总磷、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、粪大肠菌群、石油类、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、甲醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、三氯苯、硝基苯、二硝基苯、硝基氯苯、林丹、滴滴涕、阿特拉津、苯并（a）芘、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、钼、铍、钡、镍、钒、铊、钴、锑、硼

	
	乡镇集中式饮用水源
	每年监测1次
	pH、水温、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、总磷、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、粪大肠菌群、总氮、石油类、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰


（二）环境监测机构概况

肃南县环境监测站于2015年11月4日获得检验检测机构资质认定证书。2016年11月三级站达标验收。目前核定事业编制8人，现有干部职工7人，其中专业技术人员5人，管理人员2人，专业技术人员中，工程师2人，助理工程师3人。配有万分之一分析天平、pH计、紫外可见分光光度计、原子荧光分光光度计、电导仪、降水自动采样器、等环境监测仪器设备41种50台/件。总用房面积880m2，其中实验室用房面积750m2，监测业务用房面积130m2。
（三）监测站情况分析

根据《全国环境监测站建设标准》和《关于印发<全国环境监测站建设补充标准〉的通知》中关于环境监测机构人员标准及机构、监测经费、监测用房、基本仪器配置、应急环境监测仪器配置和专业监测仪器配置要求，对肃南县监测机构进行评估。

根据表4可以看出，肃南县监测站不论从人员配置，还是设备仪器配置均有不同程度的不满足相应标准要求。不满足标准的项目有人员编制标准、环境监测技术人员比例、高、中、初级专业技术人员比例、实验室用房（不包括水和空气自动监测站的站房面积）（m2）、笔记本计算机、移动通讯设备、便携式溶解氧测定仪、便携式流速测量仪、发光细菌毒性检测仪、水上救生设备、PID检测仪，共11项。
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肃南县突发生态环境事件调查报告

一、环境应急物资和应急装备调查

应急物资和应急装备是突发环境事件应急救援的重要物资保障，也是保障应急队伍有效开展的基础。此次调查的对象为肃南县政府相关部门及肃南县行政区域内相关企事业单位。

（一）政府部门环境应急物资

肃南县县级应急物资储备情况详见《肃南县行政区域突发环境事件风险评估报告》。

（二）企业应急物资

肃南县内备案的较大环境风险企业已配备环境应急物资，物资统计参照《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号），肃南县重点企业应急物资详见附表总表及其表1—表24。

根据调查结果，肃南县区域内企业主要物资为安全防护类物资，发生泄漏事故时，无法对泄漏污染物进行有效控制、收集，存在泄漏风险事故的企业需根据《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号）附录A中的物资分类及其自身风险事故种类进一步完善本企业的环境应急物资，环境应急资源参考名录见下表。

表5 环境应急资源参考名录

	主要作业方式或资源功能
	重点应急资源名称
	备注

	污染源切断
	沙包沙袋，快速膨胀袋，溢漏围堤

下水道阻流袋，排水井保护垫，沟渠密封袋

充气式堵水气囊
	

	污染物控制
	围油栏（常规围油栏、橡胶围油栏、PVC围油栏、防火围油栏）

浮桶（聚乙烯浮桶、拦污浮桶、管道浮桶、泡沫浮桶、警示浮球）

水工材料（土工布、土工膜、彩条布、钢丝格栅、导流管件）
	

	污染物收集
	收油机，潜水泵（包括防爆潜水泵）

吸油毡、吸油棉，吸污卷、吸污袋

吨桶、油囊、储罐
	

	污染物降解
	溶药装置：搅拌机、搅拌桨

加药装置：水泵、阀门、流量计，加药管

水污染、大气污染、固体废物处理一体化装置

吸附剂：活性炭、硅胶、矾土、白土、膨润土、沸石

中和剂：硫酸、盐酸、硝酸，碳酸钠、碳酸氢钠、氢氧化钙、氢氧化钠、氧化钙

絮凝剂：聚丙烯酰胺、三氯化铁、聚合氯化铝、聚合硫酸铁

氧化还原剂：双氧水、高锰酸钾、次氯酸钠，焦亚硫酸钠、亚硫酸氢钠、硫酸亚铁

沉淀剂：硫化钠
	

	安全防护
	预警装置

防毒面具、防化服、防化靴、防化手套、防化护目镜、防辐射服

氧气（空气）呼吸器、呼吸面具

安全帽、手套、安全鞋、工作服、安全警示背心、安全绳

碘片等
	

	应急通信

和指挥
	应急指挥及信息系统

应急指挥车、应急指挥船

对讲机、定位仪

海事卫星视频传输系统及单兵系统等
	

	环境监测
	采样设备

便携式监测设备

应急监测车（船）

无人机（船）
	具体可参考环境应急监测装备推荐配置表等


注：化工企业应急物资库物资配备依据《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）。该标准中规定了危险化学品单位应急救援物资的配备原则，应急救援队伍配备要求、其他配备要求和管理维护。

应急救援队伍应急救援人员的个人防护装备配备标准应符合表6的要求。

表6应急救援人员个体防护装备配备标准

	序号
	名称
	主要用途
	配备
	备份比
	备注

	1
	消防头盔
	头部、面部及颈部的安全防护
	1顶/人
	4:1
	/

	2
	二级化学防护服装
	化学灾害现场作业时的躯体防护
	1套/10人
	4:1
	（1）以值勤人员数量确定

（2）至少配备2套

	3
	一级化学防护服装
	重度化学灾害现场全身防护
	*
	
	/

	4
	灭火防护服
	灭火救援作业时的身体防护
	1套/人
	3:1
	指挥员可选配消防指挥服

	5
	防静电内衣
	可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时的躯体内层防护
	1套/人
	4:1
	/

	6
	防化手套
	手部及腕部防护
	2副/人
	
	/

	7
	防化靴
	事故现场作业时的脚部和小腿部防护
	1双/人
	4:1
	易燃易爆场所应配备防静电靴

	8
	安全腰带
	登梯作业和逃生自救
	1根/人
	4:1
	/

	9
	正压式空气呼吸器
	缺氧或有毒现场作业时的呼吸防护
	1具/人
	5:1
	1）以值勤人员数量确定

2）备用气瓶按照正压式空气呼吸器总量1:1备份

	10
	佩戴式防爆照明灯
	单人作业照明
	1个/人
	5:1
	/

	11
	轻型安全绳
	救援人员的救生、自救和逃生
	1根/人
	4:1
	/

	12
	消防腰斧
	破拆和自救
	1把/人
	5:1
	/

	注1：表中“备份比”是指应急救援人员防护装备配备投入使用数量与备用数量之比。

注2：根据备份比计算的备份数量为非整数时应向上取整。


二、环境应急队伍

肃南县突发环境事件应急指挥体系由突发环境事件应急指挥部（领导组）、现场应急指挥部、现场应急工作组（污染处置组、应急监测组、医学救援组、应急保障组、新闻宣传组、社会稳定组、调查评估组、应急专家组）等三级体系组成。

环境应急组织机构图见图1。

图1  肃南县突发生态环境事件应急组织机构图

（一）组织指挥机构

1.突发环境事件应急指挥部及其职责

根据事件发展态势及应对工作需要，县生态环境分局可报请县人民政府批准，或根据县人民政府领导指示，成立县应急指挥部，由分管生态环境保护工作的副县长任总指挥，县政府办公室对应生态环境工作的副主任和县生态环境分局局长任副总指挥。

县应急指挥部负责突发环境事件的决策和工作部署；负责发布突发环境事件黄色、蓝色预警；协调、指导我县辖区行政范围内的一般突发环境事件应对工作；对需要国务院、省政府、市政府层面协调处置的一般、重大、特大及跨县、市、省级行政区域已突发环境事件，由县政府及时报请市政府给予支持，或由县生态环境分局报请市生态环境局给予支持；当由国务院、省人民政府、市人民政府协调处置时，负责及时上报相关情况，并积极参与应对、协调、指挥有关部门按照职责分工，密切配合，共同做好突发环境事件应对工作；承办国家、省政府、市政府应急指挥部交办的其他应急响应工作。

2.应急指挥部办公室及其职责

指挥机构下设突发环境事件应急指挥办公室（设于县生态环境分局），作为突发环境事件应急处置的工作机构，负责突发环境事件应急指挥部日常工作；一旦发生突发环境事件应当立即进入应急工作状态。办公室主任由县生态环境分局局长兼任。

办公室职责：

（1）掌握全县突发环境事件动态，接收各级各有关部门的预测预警信息，分析突发环境事件情况，研判突发环境事件发展趋势，核定突发环境事件级别，向县突发环境事件应急指挥部提出启动应急预案和采取应急措施的建议，执行县突发环境事件应急指挥部决定；

（2）按照县突发环境事件应急指挥部的指示，召集县突发环境事件应急指挥部成员单位研究提出处置方案，组织开展应急处置工作；

（3）按照有关规定和程序向县委、县人民政府和上级主管部门报告突发环境事件相关情况，负责县突发环境事件应急预案的编制修订工作，负责制定突发环境事件应急人员培训和应急演练计划并组织实施；

（4）完成县人民政府、县突发环境事件应急指挥部交办的其他工作。

3.应急指挥部成员单位及其职责

肃南县突发生态环境事件应急指挥部成员由县生态环境分局、县委宣传部（网信办）、县发改局、县应急局、县公安局、县民政局、县财政局、县自然资源局、县住建局、县水务局、县农业农村局、县卫健局、县市场监管局、县林草局、县气象局、县地震局、县文旅局、县环境监测站等部门共同组成肃南县突发环境事件应急指挥部（以下简称“县应急指挥部”），县应急指挥部可以根据工作需要增加有关部门和单位。各成员单位职责如下：

（1）县生态环境分局

参与由国家、省、市、县政府层面组织的突发环境事件调查处理工作；组织突发环境事件接报和报告、环境应急监测、污染调查，确定环境污染危害范围和程度；参与突发环境事件应急处置的组织、指挥和协调工作；组织一般突发环境事件应急处置阶段污染损害评估，参与较大、重大或特别重大突发环境事件应急处置阶段污染损害评估；修订肃南县突发环境事件应急预案；建立和完善环境应急预警机制。

（2）县环境监测站

配合指导突发环境事件的应急监测工作，提供现场污染物质资料，依据相关要求进行布点监测，并发布相关数据信息作为县应急指挥部判断依据。

（3）县委宣传部（网信办）、县文旅局

负责组织协调突发环境事件应对工作的宣传报道，协调广播、电视、报刊等传统媒体和网络、微博客等新媒体发布突发环境事件预警及响应信息，正确引导社会舆论。

（4）县发改局

配合做好突发环境事件善后恢复重建工作，负责将突发环境事件应急预防与处置体系建设纳入国民经济和社会发展规划。

（5）县应急局

负责组织协调火灾事故引发的较大突发环境事件现场应急处置工作，参与对重金属污染和危险化学物品爆炸、泄漏事件等现场火灾灭火与泄漏控制，或可能导致火灾或泄漏的隐患处置；参与由生产安全事故引发的较大突发环境事件的应急处置工作，参与涉及危险化学品突发环境事件的应急处置和调查。

（6）县公安局

负责组织道路交通安全事故、恐怖事件等引发的较大突发环境事件现场应急处置工作；负责落实突发环境事件应急响应时的治安、保卫、交通管制和其他措施，维护社会秩序、封锁危险场所；积极配合相关部门组织人员疏散、撤离；负责事故直接责任人的监控和逃逸人员的追捕。

（7）县民政局

负责指导协助地方政府做好应急救援期间的困难群众临时性生活救助工作。

（8）县财政局

负责较大突发环境事件应急处置工作中的经费保障及管理工作。

（9）县自然资源局

参与因矿产资源开发等造成的较大突发环境事件的应急处置，指导突发环境事件中的地质灾害应急处置，开展应急测绘，提供地理信息、地质资料和相关图件。

（10）县住建局

负责指导和协调涉及城市市政公用基础设施的较大突发环境事件相关工作，协调城市供水、燃气热力、市政设施、垃圾与污水处理等单位配合环境应急处置工作。

（11）县水务局

配合指导突发水污染事件的应急管理工作，组织实施跨乡（镇）水量调度工作。

（12）县农业农村局

参与农药、化肥及畜禽养殖等造成的水体污染事件治理工作，负责农业生态环境修复。

（13）县林草局

做好涉及森林、林地、湿地、野生陆生动物及林业部门主管的自然保护区内发生的较大突发环境事件的调查和处置工作。

（14）县卫健局

负责组织协调较大突发环境事件的应急医学救援工作；负责组织确定突发环境事件所导致健康危害的性质、程度及其影响人数和范围；组织、协调危险化学品事故受伤人员的医疗卫生救援工作；根据实际需要，组织专业人员开展心理疏导和心理危机干预工作，消除民众焦虑、恐慌等负面情绪。

（15）县市场监管局

负责抢险救援过程中食品及相关产品的安全综合监督，禁止受污染的食品、饮用水等的生产、加工、流通和食用，防范因突发环境事件造成集体中毒等。

（16）县气象局

提供气象监测预报服务，必要时在较大突发环境事件发生区域进行加密可移动气象监测，提供现场预测预报信息。

（17）县地震局

负责对事发地和受影响地区的地震震情和灾情进行通报。

（二）突发环境事件现场指挥部及各工作组职责

1.突发环境事件应急指挥部及其职责

肃南县突发环境事件应急指挥部可以根据突发环境事件应急处置工作需要，在事发地成立由县政府、县生态环境分局及相关部门、事发单位负责人等组成的突发环境事件应急现场指挥部（简称“现场指挥部”），负责现场组织指挥工作，现场指挥部负责人由县应急指挥部根据事件特点临时指定，参与现场处置的有关单位和人员要服从现场指挥部的统一指挥。

主要职责：具体负责事发现场应急处置工作的指挥；全面掌握事件发展态势，及时向县应急指挥部报告有关情况，为上级决策提出建议；检查督促各项防治措施落实情况。

肃南县突发环境事件应急指挥部设立突发环境事件现场指挥部及相应工作组。

2.各工作组组成及职责分工

县应急指挥部下设8个工作组，分别为污染处置组、应急监测组、医学救援组、应急保障组、新闻宣传组、社会稳定组、调查评估组、应急专家组。

（1）污染处置组

由县应急局、县生态环境分局牵头，县公安局、县住建局、县水务局、县农业农村局、县自然资源局、县林草局、县畜牧兽医服务中心等部门组成。

组长：县应急局局长

副组长：县公安局局长、县生态环境分局局长、县住建局局长

主要职责：收集汇总相关数据，组织进行技术研判，开展事态分析；迅速组织切断污染源，分析污染途径，明确防止污染物扩散的程序；组织采取有效措施，消除或减轻已经造成的污染；明确不同情况下的现场处置人员须采取的个人防护措施；组织建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域，确定受威胁人员疏散的方式途径，疏散转移受威胁人员至安全紧急避险场所。

（2）应急监测组

由县生态环境分局牵头，县自然资源局、县水务局、县农业农村局、县气象局、县畜牧兽医服务中心、县环境监测站等部门组成。

组长：县生态环境分局局长

副组长：县气象局局长、县生态环境分局副局长

主要职责：根据突发环境事件的污染物种类、性质以及事发地气象、自然、社会环境状况等，明确相应的应急监测方案及监测方法；确定污染物扩散范围，明确监测的布点和频次，做好大气、水体、土壤等应急监测，为突发环境事件应急决策提供依据。

（3）医学救援组

由县卫健局牵头，县医保局、县生态环境分局、县市场监管局、县人民医院等部门组成。

组长：县卫健局局长

副组长：县医保局局长、县人民医院院长

主要职责：组织开展伤病员医疗救治、应急心理援助；指导和协助开展受污染人员的去污洗消工作；提出保护公众健康的措施建议；禁止或限制受污染食品和饮用水的生产、加工、流通和食用，防范因突发环境事件造成集体中毒等。

（4）应急保障组

由县应急局牵头，县发改局、县公安局、县民政局、县财政局、县生态环境分局、县自然资源局、县住建局、县水务局、等部门在县应急指挥部的统一领导下，按照各自工作职责分工负责。

组长：县应急局局长

副组长：县财政局局长、县住建局局长

主要职责：指导做好事件影响区域有关人员的紧急转移和临时安置工作；组织做好环境应急救援物资及临时安置重要物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；及时组织调运重要生活类救灾物资，保障群众基本生活和市场供应；开展应急测绘工作。

（5）新闻宣传组

由县委宣传部牵头，县委网信办、县文旅局、县生态环境分局、县市场监管局、县融媒体中心等部门组成。

组长：县委宣传部副部长

副组长：县文旅局局长、县融媒体中心主任

主要职责：组织开展事件进展、应急工作情况等权威信息发布，加强新闻宣传报道；收集分析市内外舆情和社会公众动态，加强媒体、通信和互联网管理，正确引导舆论；通过多种方式，通俗、权威、全面、前瞻地做好相关知识普及；及时澄清不实信息，回应社会关切。

（6）社会稳定组

由县公安局牵头，县信访局、县住建局、县司法局、县民政局、县市场监管局、县生态环境分局、县应急局等部门组成。

组长：县公安局局长

副组长：县应急局局长、县民政局局长、县信访局局长

主要职责：加强事故现场安全警戒，建立现场警戒区、交通管制区域和重点防护区域；加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言、制造社会恐慌、哄抢物资等违法犯罪行为；加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控；做好受影响人员与涉事单位、地方人民政府及有关部门矛盾纠纷化解和法律服务工作，防止出现群体性事件，维护社会稳定；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇行为。

（7）调查评估组

由县生态环境分局牵头，县公安局、县应急局、县民政局、县住建局、县水务局、县农业农村局、县林草局、县地震局、县气象局、事发地和受影响地乡（镇）政府等单位组成。

组长：县生态环境分局局长

副组长：县应急局局长、县住建局局长

主要职责：开展突发环境事件环境污染损害调查，委托第三方专业咨询机构或提请省生态环境厅开展评估、核实事件造成的损失情况；对较大以下突发环境事件的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行调查评估；对应急处置过程、有关人员的责任、应急处置工作的经验、存在的问题等情况进行分析。

（8）应急专家组

由县生态环境分局、县公安局、县应急局、县民政局、县住建局、县水务局、县农业农村局、县林草局、县地震局、县气象局等有关单位的专家组成专家组。

主要职责：参与指导突发环境事件的应急处置工作，为县应急指挥部决策提供技术支持。

（三）乡（镇）机构

乡（镇）人民政府应成立突发环境事件应急指挥部，负责本行政区域突发环境事件的应对工作。突发环境事件发生后，事发地政府立即启动地方突发环境事件应急预案，第一时间采取应急处置措施，开展应急处置；及时向县政府和县应急指挥部报告事件情况。由县级以上指挥部协调处置的突发环境事件，乡（镇）应急指挥部要按照职责分工，密切配合，共同做好突发环境事件应对工作。
表7 肃南县突发生态环境事件应急工作联系表

	单  位
	值班电话
	传  真

	市委市政府总值班室
	0936-8224661
	0936-8224661

	市生态环境局
	0936-8278242
	0936-8278232

	县委办
	0936-6121121
	0936-6121121

	县政府办
	0936-6121221
	0936-6121221

	县委宣传部（网信办）
	0936-6121318
	/

	县生态环境分局
	0936-6125112
	/

	县发改局
	0936-6121413
	0936-6121413

	县应急局
	0936-6121216
	/

	县公安局
	0936-6121421
	/

	县财政局
	0936-6121077
	/

	县自然资源局
	0936-6121024
	/

	县住建局
	0936-6121541
	/

	县水务局
	0936-6121416
	/

	县农业农村局
	0936-6121420
	/

	县林草局
	0936-6121494
	/

	县卫健局
	0936-6122505
	/

	县市场监管局
	0936-6121426
	/

	县气象局
	0936-6121327
	/

	县地震局
	0936-6121593
	/

	县民政局
	0936-6121532
	/

	县文旅局
	0936-6121125
	/


三、外部救援资源

（一）周边区域互助

加强与周边地区政府良好的合作关系，在事故发生时，能够快速给予本行政区域救援物资、人员救治等方面的帮助，同时也可根据救援需求，提供其他相应支持。目前肃南县未与周边城市政府签订环境风险互助协议。

（二）请求政府协调应急救援力量

如发生重大环境事件，抢救力量不足，事件无法得到有效控制，请求上级政府支援，由政府调动相关部门进行全力支持和救护，具体见《肃南县突发环境事件应急预案》。
（三）外部机构名单及联系方式

外部救援机构名单见表8。

表8 外部救援机构名单一览表

	部门
	单位
	联系方式
	传真

	生态环境部门
	生态环境部总值班室
	010-66556006
	010-66556010

	
	甘肃省生态环境厅
	0931-8810309
	0931-8735587

	
	张掖市生态环境局
	0936-8278242
	0936-8278232

	
	甘肃省张掖生态环境监测中心
	0936-8278215
	/

	
	生态环境部应急办
	010-66556468
	010-66556454

	
	甘肃省政府应急办
	0931-8462630
	0931-8465489

	应急部门
	甘肃省应急管理厅
	0931-8635363
	/

	
	张掖市应急局
	0936-8215311
	0936-8215318

	政府办公室
	张掖市委市政府总值班室
	0936-8224661
	/

	公安
	/
	110
	/

	消防
	/
	119
	/

	医疗
	张掖市急救中心
	120
	/

	
	张掖市人民医院
	0936-8293330
	/

	
	临泽县人民医院
	0936-5524700
	/

	
	高台县人民医院
	0936-6621016
	/

	
	山丹县人民医院
	0936-2721024
	/

	
	民乐县人民医院
	0936-4421282
	/

	
	肃南县人民医院
	0936-6121967
	/

	
	永昌县人民医院
	0935-7617138
	/

	
	嘉峪关市人民医院
	0937-6225553
	/

	区域应急救援队伍
	祁青工业园区管委会
	0936-6124002
	/

	
	大河循环经济工业园区管委会
	0936-6280062
	/

	
	酒钢矿山救护中队
	0937-6719461
	/
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肃南县突发生态环境事件行动方案

生态环境行动方案依据：生态环境部门安全生产责任有关规定《张掖市安全生产委员会及成员单位安全生产工作职责》中，规定市生态环境局负责：
（1）依法对废弃危险化学品等危险废物的收集、贮存、处置等进行安全监督管理，防止人身伤亡和财产损失事故发生。按照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。
（2）监督破坏生态环境、污染严重的矿井关闭工作。
（3）负责尾矿污染防治的监督管理工作。
（4）牵头协调相关较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调地方政府开展生产安全事故次生环境污染和其他相关突发环境事件的应急、预警和处置工作。
（5）负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电子辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
（6）指导督促地方和相关企业单位对重点环保设施和项目组织开展安全风险评估和隐患排查治理。
《危险废物转移管理办法》（2021年11月30日生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布自2022年1月1日起施行）规定：

生态环境主管部门依法对危险废物转移污染环境防治工作以及危险废物转移联单运行实施监督管理，查处危险废物污染环境违法行为。
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）规定：

环境保护主管部门负责废弃危险化学品处置的监督管理，组织危险化学品的环境危害性鉴定和环境风险程度评估，确定实施重点环境管理的危险化学品，负责危险化学品环境管理登记和新化学物质环境管理登记;依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。
《甘肃省尾矿库监督管理试行办法》（甘肃省人民政府令第137号）规定：

环境保护部门对本辖区内的尾矿污染防治实施统一监督管理，并履行以下职责：
（1）负责尾矿库建设项目环境影响评价审批、环境保护设施竣工验收以及环境保护设施的监督管理，以及尾矿库生产经营单位排污许可证发放，督促尾矿库生产经营单位开展环境风险评估，依法查处建设运营造成环境污染和生态破坏问题的尾矿库；
（2）督促尾矿库生产经营单位进行排污申报登记和固体废物申报，加强对尾矿库防扬散、防流失、防渗漏、污水处理设施或者其他防止污染环境设施的检查，对尾矿库下游一公里（含一公里）距离内危险废物收集、贮存、处置设施的监督检查；
（3）对不正常使用污染防治设施，或者擅自拆除、闲置污染防治设施的尾矿库，责令其生产经营单位限期改正并依法予以处罚；
（4）对尾矿库环境安全隐患进行监督检查，对存在重大环境隐患的尾矿库，或者已造成环境污染的尾矿库，责令生产经营单位限期整治；
（5）加强对突发环境事件应急预案的管理，指导企业定期开展环境应急演练，建设应急设施，储备必要的应急物资和装备；
（6）对无尾矿设施或者尾矿设施不完善并严重污染环境的企业，应当依法报同级人民政府，并督促其限期建成或者完善，可以采取限制生产、停产整治等措施限期治理；
（7）负责监督、指导尾矿库闭库工程环境保护、有毒有害物质的监测检验，监督、指导闭库后库区环境恢复工作。
国务院安委会办公室、生态环境部、应急管理部印发《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》（安委办明电〔2022〕17号）规定：
各有关部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，靠前一步，主动作为，将环保设备设施安全作为行业领域安全工作的重要内容，切实承担起安全监督管理和指导责任.要高度关注新增环保设备设施带来的安全问题，提出推广环保新工艺、新技术、新产品的同时要充分考虑安全因素’及时组织相关标委会制修订相应的标准规范。在制修订涉及环保设备设施工程项目、工艺设计、产品技术、控制技术和运行管理的标准规范时，要提出明确具体的安全要求，采用成熟安全可靠的工艺和技术。要紧盯具有脱硫脱硝、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、蓄热式焚烧炉5类重点环保设备设施的企业，指导督促企业按照相关法律法规和技术标准规范要求，开展环保设备设施安全风险辨识评估和隐患排查治理’落实安全生产各项责任措施。要进一步强化服务意识，既严格执法又热情服务，充分发挥专家作用，及时帮助企业解决环保设备设施安全方面存在的问题和困难。
（一）环境监测设备
	序号
	设备名称
	性能参数
	应用领域

	1
	在线固定污染源排放烟气连续监测仪
	符合《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)》(HJ/T76-2007)要求。含尘量测量范围0～200～2000mg/Nm3；精度±2%；气体污染物SOz/NOx测量范围0～250～2500mg/m3；CO为0～500～5000mg/Nm3；气体污染物测量精度±1%满量程；流速测量范围0～35m/s；流速测量精度±0.2m/s；温度0～200℃，精度±1℃；湿度0～20%，精度±2%满量程。
	大气污染源监测

	2
	化学需氧量水质在线自动监测仪
	铬法：符合《环境保护产品技术要求化学需氧量(CODcr)水质在线自动检测仪》(HJ/T377-2007)要求。测量时间小于60min，最小量程范围0～2000mg/L，重复性小于±10%，零点漂移±5%，量程漂移±10%。
锰法：符合《高锰酸钾指数水质自动分析仪技术要求》(HJ/T100-2003)标准的要求。测量时间小于60min，最小量程范围0～20mg/L，重复性小于±10%，零点漂移±5%，量程漂移±5%。
	水质污染监测

	3
	氨氮水质自动分析仪
	符合《氨氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T101-2003)要求，测量时间小于60min。
电极法：最小量程范围0.05～100mg/L，重复性小于±5%，零点漂移±5%，量程漂移±5%；
光度法：最小量程范围0.05～50mg/L，重复性小于±10%，零点漂移±10%，量程漂移±10%。
	水质污染监测

	4
	总磷水质自动分析仪
	符合《总磷水质自动分析仪技术要求(HJ/T103-2003)》。测量时间小于60min，最小量程范围0～50mg/L，重复性小于±10%，零点漂移±5%，量程漂移±10%。
	水质污染监测

	5
	总氮水质自动分析仪
	符合《总氮水质自动分析仪技术要求》(HJ/T102-2003)。测量时间小于60min，最小量程范围0～100mg/L，重复性小于±10%，零点漂移±5%，量程漂移±10%。
	水质污染监测

	6
	总有机碳水质自动分析仪
	符合《总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求》(HJ/T104-2003)要求。测量时间小于60min，最小量程范围0～100mg/L，重复性小于±5%，零点漂移土5%，量程漂移±5%，实际水样比对试验小于±10%。
	水质污染监测


	7
	重金属水质自动分析仪
(汞、铭、镉、铅和类金属砷)
	六价铬水质监测设备符合《六价铬水质自动在线监测仪技术要求》(HJ/T609-2011)。重复性小于±10%，零点漂移±5%，量程漂移±10%。
	水质污染监测

	8
	五参数水质在线监测仪
	符合《pH水质自动分析仪技术要求》(HJ/T96-2003)、《电导率水质自动分析仪技术要求》(HJ/T97-2003)、《浊度水质自动分析仪技术要求》(HJ/T98-2003)、《溶解氧水质自动分析仪技术要求》(HJ/T99-2003)要求。水温测定范围0-60℃，测量误差土0.5℃；pH测定范围0～14，响应时间＜0.5min，漂移±0.1pH；溶解氧测定范围0～20mg/L，响应时间2min以内，重复性±0.3mg/L，零点漂移土0.3mg/L，量程漂移土0.3mg/L；电导率测定范围0～500mS/cm，响应时间＜0.5min，漂移±1%；浊度重复性±5%，零点漂移±3%，量程漂移±5%。
	水质污染监测

	9
	污水流量计
	超声波明渠污水流量计符合《超声波明渠污水流量计》(HJ/T15-2007)要求。二次仪表基本误差＜1%，绝缘电阻＞20MQ，绝缘强度＞1500kv，液位测量误差＜3mm，流量测量误差＜5%，计时误差＜5min/d，平均无故障运行时间＞200d。
电磁管道流量计符合《环境保护产品技术要求电磁管道流量计》(HJ/T367-2007)要求。流量计的基本误差符合HJ/T367；流量计经连续30天稳定性试验，零点漂移应不超过基本误差限绝对值的1/3。
	水质污染监测

	10
	水质自动采样器
	符合《水质自动采样器技术要求及检测方法》(HJ/T372-2007)要求。采样量误差±10%，等比例采样量误差±15%，机箱内温度控制误差土2℃。
	水质污染监测

	11
	污染源在线自动监控数据采集传输仪
	符合《污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》(HJ477-2009)要求。数据采集误差＜1%。系统时钟计时误差土0.5%。至少存储144000条记录，平均无故障连续运行时间在1440h以上，绝缘阻抗20MQ。
	水质污染监测、大气污染监测

	12
	污染源过程监控系统
	数据采集误差＜1%，系统时钟计时误差土0.1%。绝缘阻抗＞20MQ，至少存储144000条记录，平均无故障连续运行时间在1440h以上。
	水质污染监测、大气污染监测


	13
	饮食业油烟在线自动监测仪
	零点漂移：1h零点漂移不超过±0.5mg/m3；
准确度：与参比方法测定结果平均值的相对误差不超过土20%；
线性误差：＜10%；
绝缘阻抗：＞20MQ。
	餐饮业油烟污染监测

	14
	施工扬尘在线自动监测仪
	量程：0.01-30.00mg/m3；测量误差：士25%；采样流量误差：＜±3.0%FS；采样流量稳定性：＜5.0%FS；采样时间误差：5min内小于±1.0s。
	大气污染监测

	15
	挥发性有机气体在线监测系统
	以非甲烷总烃为检测指标，示值误差不大于±10%，重复性＜3%，零点漂移不大于±5%，量程漂移±5%；以苯系物为指标，示值误差不大于±10%，重复性＜3%，零点漂移不大于±5%，量程漂移±5%。
	大气污染监测


(二)大气污染防治设备
	序号
	设备名称
	关键设备
	性能参数
	应用领域

	1
	脱硫
设备
	石灰石-石膏法脱硫成套设备
	烟气挡板、增压风机、吸收塔（内含喷淋设备和浆液搅拌器）、除雾器、循环泵、氧化风机、吸收剂球磨设备、石膏旋流器、真空脱水皮带机、集散控制设备、石膏输送机等。
	脱硫效率＞97.5%，钙硫比＜1.03，脱硫装置电耗＜1.5%，石膏中CaSO4-2H2O含量＞90%、含水率＜10%。
	适用于200MW及以上各种容量燃煤发电机组和烧结机等工业烟气脱硫。

	2
	
	海水法脱硫成套设备
	烟气挡板、增压风机、气气热交换器（GGH）、吸收塔、海水增压泵、曝气风机和集散控制设备等。
	脱硫效率＞95%，脱硫海水混合曝气后pH＞6.8。
	适用于我国东、南部沿海海水扩散条件良好的地区，燃用含硫量小于1%的煤种及200MW及以上新建燃煤发电机组。

	3
	
	氨法脱硫成套设备
	脱硫塔、氨罐、循环槽、结晶槽、料液槽、增压风机、氧化风机、结晶泵、料液泵、喷雾泵、旋液分离器、离心机、干燥机、离心过滤机和集散控制设备等。
	脱硫效率＞97.5%，氨逃逸浓度低于10mg/Nm3。
	适用于有稳定氨资源地区300MW及以下燃煤发电机组和烧结机、工业锅炉窑炉等烟气脱硫。也适用于石油炼制行业催化裂化装置的烟气脱硫。

	4
	
	循环流化床法脱硫成套设备
	生石灰消化器、烟气挡板、引风机、吸收塔（包含喷嘴等设备）、密封风机、灰斗、再循环斜槽、除湿机、塔底灰输送风机、仓泵、给料机、皮带称重机、空气压缩机、干燥机、水泵、冷冻干燥器和集散控制设备等。
	脱硫效率＞90%，钙硫比＜1.2，脱硫塔阻力＜1500Pa。
	适用于干旱缺水地区600MW及以下燃煤发电机组和烧结机等工业烟气脱硫。

	5
	脱硝
设备
	选择性催化还原（SCR）脱硝成套设备
	SCR反应器、压缩空气储罐、储氨罐、卸料压缩机、液氨蒸发器、水喷淋降温装置、氨喷射格栅、喷嘴、稀释风机、引风机、空气压缩机和集散控制设备等。
	脱硝效率＞80%，系统氨逃逸质量浓度控制在2.5mg/Nm3以下，SO2转化率＜1%。
	适用于燃煤发电机组及水泥工业等烟气脱硝。也适用于平板玻璃、石油炼制行业催化裂化装置的烟气脱硝。


	序号
	设备名称
	关键设备
	性能参数
	应用领域

	6
	脱硝
设备
	选择性非催化还原（SNCR）脱硝成套设备
	还原剂储罐、空气压缩机、混合器、水泵、循环泵、多层还原剂喷入装置和控制设备等。
	脱硝效率为40%～60%，氨逃逸率＜8ppmo
	适用于燃煤发电机组辅助脱硝、平板玻璃及水泥工业等烟气脱硝。

	7
	除尘
设备
	电除尘器
	阴、阳极系统、振打装置、外壳结构件、进出口封头、气流分布装置、高压电源、低压系统和集控系统、湿式电除尘喷淋系统及防腐装置、移动电极移动阳极系统及刷灰装置、粉尘凝聚装置等。
	除尘效率＞99.8%以上，设备阻力＜300Pa，本体漏风率＜2%，烟尘排放浓度20mg/Nm3。
	适用于1000MW及以下燃煤发电机组烟气粉尘治理以及钢铁、有色金属、冶金、建材、化工等多个行业的工业除尘。

	8
	
	电袋复合除尘器
	阴、阳极系统、振打装置、外壳结构件、进出口封头、气流分布装置、高压电源、低压系统和集控系统、花板、滤袋、喷吹系统等。
	除尘效率达99.8%，设备阻力＜1000Pa，过滤速＞1.2m/min，滤袋寿命＞3年，烟尘排放浓度低于20mg/Nm3。
	适用于600MW及以下燃煤发电机组烟气粉尘治理以及钢铁、有色金属、冶金、建材、垃圾焚烧、化工等多个行业的工业除尘。

	9
	
	袋式除尘器
	外壳结构件、进出口封头、气流分布装置、低压系统和集控系统、花板、滤袋、喷吹系统等。
	烟尘捕集效率＞99.8%，设备阻力＜1200Pa，过滤速度＞1.0m/min，滤袋寿命＞3年，烟尘排放浓度低于20mg/Nm3。
	适用于600MW及以下燃煤发电机组烟气粉尘治理以及钢铁、有色金属、冶金、建
材、垃圾焚烧、化工等多个行业的工业除尘。

	10
	VOCs
治理
设备
	VOCs吸附回收装置
	废气预处理设备、颗粒活性炭吸附设备、活性炭纤维吸附设备、分子筛吸附设备、树脂吸附设备。
	净化率超过90%（提供环保设备监测报告）。
	适用于喷涂、石油、化工、包装印刷、油气回收、涂布、制革等行业。

	11
	
	VOCs吸附浓缩-燃烧装置
	废气预处理设备、吸附浓缩-催化燃烧设备、吸附浓缩-热力燃烧设备。
	吸附净化效率超过90%，燃烧净化效率超过95%，同时达到环保排放标准要求（提供环保设备监测报告）。
	适用于喷涂（集装箱、家具、汽车、机械设备制造、家电、造船等）包装印刷、化工、电子、制药等。


	序号
	设备名称
	关键设备
	性能参数
	应用领域

	12
	VOCs
治理
设备
	VOCs燃烧装置
	废气预处理设备、催化燃烧设备、热力燃烧设备。
	燃烧净化效率超过95%，达到环保排放标准要求（提供环保设备监测报告）。
	适用于石油、化工、喷涂、电线电缆、制药等。

	13
	
	VOCs低温等离子体净化装置
	废气预处理设备、低温等离子体处理设备。
	VOCs净化效率超过70%，恶臭异味和VOCs排放浓度达到环保标准要求（提供环保设备监测报告）。
	适用于污水废气处理、生物发酵、化工、喷涂、制药、农药、纺织印染等。

	14
	
	VOCs生物净化系统
	废气预处理设备、生物降解设备。
	生物降解净化效率超过85%（根据目前行业技术发展水平确定），恶臭异味和VOCs排放浓度达到环保要求（提供环保设备检测报告）。
	适用于市政污水处理系统、工业企业废水处理站、生活垃圾处理废气治理以及其他低浓度混合废气治理的场合。

	15
	
	汽油加油系统
油气回收系统
	
	加油站、储油库油气回收系统：油气处理率＞90%；
油罐车卸油油气回收系统：油气处理率＞95%。
	适用于车用汽油的加注、运输、储存的油气回收（VOCs）。

	16
	饮食业油烟净化设备
	
	除油烟效率＞95%，设备阻力＜300Pa，本体漏风率＜5%，油烟排放浓度低于2mg/Nm3。
	适用于大型或中高档饭店，如星级饭店、麦当劳、肯德基及品牌连锁店等。


（三）固体废物污染防治设备
	序号
	设备名称
	性能参数
	应用领域

	1
	危险废物回转窑焚烧炉
	处理规模＞20t/d；
焚烧炉温度＞1100℃；
烟气停留时间＞2s；
烟气排放达到《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)；
其他参数符合《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》(HJ/T176-2005)。
	适用于工业污泥、医疗废物和危险废物焚烧处理。

	2
	医疗废物高温蒸煮设备
	处理规模＞2t/d；
VOCs排放量＜20mg/Nm3；
消毒效果：微生物杀灭对数值＞4或微生物灭活效率＞99.99%；
其他参数符合国家相关标准。
	适用于量小的医疗废物的处理处置。

	3
	医疗废物热解焚烧
炉(A-B炉)
	处理规模＞5t/d；
焚烧温度＞850℃；
烟气停留时间＞2s；
焚烧残渣热灼减率＜5%；
烟气排放达到《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2001)；
其他参数符合《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》(HJ/T176-2005)。
	适用于医疗废物的处理处置。

	4
	废铅蓄电池处理回收设备
	年处理量＞5万t；
酸液回收率＞98%；
铅回收率＞98%；
塑料回收率＞98%；
废电解液综合利用率＞98%；
其他参数符合国家相关标准。
	适用于废铅蓄电池的处理回收。


	序号
	设备名称
	性能参数
	应用领域

	5
	流化床焚烧炉
	处理能力＞50t/d；
炉膛内焚烧温度＞850℃；
烟气停留时间＞2s；
焚烧炉渣热灼减率＜5%；
烟气排放达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)。
	适用于市政污泥、工业污泥、生活垃圾的处理处置。

	6
	机械炉排炉
	处理量＞200t/d；
炉膛内焚烧温度＞850℃；
烟气停留时间＞2s；
焚烧炉渣热酌减率＜5%；
烟气排放达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)。
	适用于生活垃圾的处理处置。

	7
	厌氧消化成套处理装置
	处理规模＞50t/d；反应温度：30～36℃；有机物分解率＞60%。
	适用于市政污泥、生活垃圾的处理处置。

	8
	城镇粪便处理成套设备
	固液分离出渣含固率＞45%；
絮凝脱水出渣含固率＞25%；
臭气排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)；
堆肥达到《城镇垃圾农用控制标准》(GB8172-1987)。
	适用于粪便的处理处置。

	9
	垃圾填埋压实机
	压实重量＞20t。
	适用于垃圾填埋。


	序号
	设备名称
	性能参数
	应用领域

	10
	汽车拆解破碎分选成套设备
	1.拆解设备：
拆解车型：乘用车；
车型重量：＜2000Kg；
拆解纲领：1～10万辆/年；
总体节拍：7～10分钟/辆；
主拆解线工位数：11～14个；
主拆解线人员配置：15～22人；
物流方式：板链、空中线。
破碎线：600～1000马力破碎机破碎能力6～10万t/年；颗粒重量离散度小于±10%；相对堆密度大于0.80；
有色金属分选线：黑色金属分选率98%，纯净度不低于98%；有色金属分选率95%，纯净度不低于95%，粉尘＜50mg/Nm3。
	适用于报废乘用车的拆解、破碎、有色分选；也可适用于社会复杂来源废旧金属的处理、破碎、有色分选。


（四）废水处理设备
	序号
	类别
	设备名称
	主要指标及技术要求
	主要适用范围

	1
	筛滤装置
	机械格栅
	平均无故障运行时间＞2000h，运行噪声＜80dB(A)。
	生活污水和工业废水的预处理。

	2
	沉砂装置
	刮吸砂机
	运行速度：0.01～0.02m/s，相对密度＞2.65g/cm3，粒径＞0.2mm的砂粒去除率＞90%，无故障工作时间＞8000h。
	生活污水和工业废水的预处理。

	3
	
	旋流沉砂一体化装置
	可去除的最小砂粒等效粒径为0.2mm；粒径＞1mm的砂粒去除率＞95%，0.5mm＜粒径＜1mm的砂粒去除率＞85%，0.2mm＜粒径＜0.5mm的砂粒去除率＞65%；除砂装置的空载运转噪声＜66dB(A)，无故障工作时间＞8000h。
	生活污水和工业废水的预处理。

	4
	沉淀装置
	刮吸泥机
	初次沉淀池污泥含水率＜97%，二次沉淀池污泥含水率＜99.2%；辐流式刮板外缘线速度：1～3m/min，桁车式刮板速度：0.6～1.2m/min；链传动式刮板速度：0.4～0.6m/min；运行噪声＜75dB(A)，无故障工作时间＞8000h。
	生活污水和工业废水的处理。

	5
	油水分离装置
	刮油机
	刮板移动速度＜2m/min，除油率＞80%，无故障工作时间＞8000h。
	含动植油或石油类污废水。

	6
	
	油水分离器
	除油率＞80%，无故障工作时间＞8000h。
	

	7
	气浮分离装置
	加压溶气气浮装置
	当进水SS在100～500mg/L时，SS去除率＞80%；当进水SS在500～2500mg/L时，SS去除率＞90%；除油率＞60%，具有自动化控制系统。
	含乳化油、悬浮物的污废水。

	8
	
	涡凹气浮装置
	SS去除率＞80%，除油率＞60%，具有自动化控制系统。
	

	9
	
	浅池气浮装置
	当进水SS在100～500mg/L时，SS去除率＞80%；当进水SS在500～2500mg/L时，SS去除率＞90%；除油率＞60%，具有自动化控制系统。
	


	序号
	类别
	设备名称
	主要指标及技术要求
	主要适用范围

	10
	过滤装置
	过滤器
	SS去除率＞60%，反冲洗周期＞6h，反冲洗水量＜5%，具有自动运行控制系统。
	含悬浮物的污废水深度处理。

	11
	混凝装置
	混凝沉淀一体化装置
	处理规模＞5m3/h，SS去除率＞90%，CODcr去除率＞50%，具有自动加药系统。
	工业废水预处理及生活污水和工业废水的深度处理。

	12
	酸碱中和装置
	酸碱中和一体化装置
	处理规模＞5m3/h，具有自动加药系统、pH控制系统。
	含酸或含碱工业废水。

	13
	氧化还原和消毒装置
	Fenton催化氧化装置
	处理规模＞5m3/h，具有自动加药系统、pH/ORP控制仪表。
	难降解或大分子有机工业废水。

	14
	
	臭氧发生器
	臭氧产量＞1000g/h，露点温度＜-50℃；氧气气源：产生臭氧浓度＞100mg/L，臭氧电耗＜8kW-h/kg；空气气源：产生臭氧浓度＞30mg/L，臭氧电耗＜16（kW-h）/kg。
	污废水出水消毒、脱色和氧化。

	15
	
	紫外消毒装置
	紫外线投射率T254＞65%；出水粪大肠菌群数不高于《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级B标准要求。
	生活污水和工业废水深度处理。

	16
	吸附装置
	固定床吸附装置
	出水水质达到相关排放标准要求，具有自动运行控制系统、自动反冲洗系统。
	生活污水和工业废水深度处理。

	17
	离子交换装置
	固定床离子交换装置
	树脂回收利用率＞95%，具有自动运行控制系统、自动再生系统。
	工业废水回用及重金属废水。

	18
	膜分离装置
	微滤(MF)装置
	产水回收率＞95%，具有自动运行控制系统、自动清洗系统。
	生活污水和工业废水回用。

	19
	
	超滤(UF)装置
	膜通量＞50L/(m2・h)，产水回收率＞80%，具有自动运行控制系统、自动清洗系统。
	生活污水和工业废水回用。

	20
	
	纳滤(NF)装置
	一价离子去除率＞30%，膜通量＞30L/(m2・h)；二价离子去除率＞90%，膜通量＞21L/(m2・h)，具有自动控制系统、自动清洗系统。
	生活污水和工业废水回用。


	序号
	类别
	设备名称
	主要指标及技术要求
	主要适用范围

	21
	膜分离装置
	反渗透（RO）装置
	膜通量＞20L/（m2-h），脱盐率＞95%；产水量＜4m3/h的装置水回收率＞30%，产水量介于4～40m3/h之间的装置水回收率＞50%，产水量＞40m3/h的装置水回收率＞70%，具有自动控制、自动清洗系统。
	生活污水和工业废水回用。

	22
	污泥处理装置
	污泥脱水机
	滤饼含水率＜80%，无故障运行时间＞3000h。
	生活污水和工业废水污泥处理。

	23
	好氧成套处理装置
	膜生物反应器
	膜孔径为0.01～0.4呻，浸没式膜生物反应器：膜通量＞10L/（m2・h）；外置式膜生物反应器：膜通量＞40L/（m2・h）；COD去除率＞90%，BOD5去除率＞93%，SS去除率＞95%，氨氮去除率＞90%。
	生活污水和工业废水二级处理。

	24
	
	生物接触氧化装置
	当进水COD＜600mg/L，SS＜300mg/L，动植物油＜20mg/L，pH7～9时，处理后的水质指标pH、BOD5、SS、COD、NH3-N、磷酸盐（以P计）、粪大肠菌群数、动植物油应稳定达到相应排放标准的要求；供气量（气量/BOD5）为40～60m3/kg，噪声＜80dB（A）。
	生活污水或接近于生活污水的其他污水的处理。

	25
	
	分散式一体化污水处理装置
	出水水质符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级A排放标准。
	农村污水分散式处理。

	26
	厌氧处理装置
	升流式颗粒污泥床反应装置（UASB）
	当进水COD浓度＞1500mg/L，NH4-N浓度＜2000mg/L，SS浓度＜1500mg/L，BOD5/CODcr的比值＞0.3时，装置对COD的去除率为80%～90%，对BOD5的去除率为70%～80%，对SS的去除率为30%～50%。
	高、中等浓度的有机废水。

	27
	
	膨胀颗粒污泥床装置（EGSB）
	当进水COD浓度＞1000mg/L，NH4-N浓度＜1000mg/L，SS浓度＜2000mg/L，COD/SO42-的比值＞10时，对易降解废水：COD的去除率为70%～90%，BOD5的去除率为60%～80%，SS的去除率为30%～50%；难降解废水:COD的去除率为50%～70%，BOD5的去除率为40%～60%，SS的去除率为20%～40%。
	高、中等浓度的有机废水。

	28
	
	内循环厌氧反应装置（IC）
	COD的去除率＞70%，BOD5的去除率＞80%。
	高、中等浓度的有机废水。


（五）噪声与振动污染控制(材料)设备
	序号
	设备名称
	主要指标及技术要求
	主要适用范围

	1
	声屏障
	计权隔声量Rw+Ctr＞25，其余符合《公路声屏障材料技术要求和检测方法》(JT/T646-2005)和《铁路声屏障构件及测试方法》(TB/T3122-2010)相关规定。
	广泛用于公路、轨道交通和冷却塔等设备隔声降噪。

	2
	消声器
	倍频带插入损失算术平均值＞14dB/m，阻力系数＜1.0，符合《环境保护产品技术要求通风消声器》(HJ2523-2012)标准中的具体要求。
	通风空调系统管道、机房进出风口、空气动力性设备等的消声降噪。

	3
	阻尼弹簧隔振器
	轴向静刚度应在设计值±10%以内，阻尼比＞0.05，其余符合《环境保护产品技术要求阻尼弹簧隔振器》(HJ/T381-2007)相关规定。
	具有较大的承载能力和较低的系统固有频率，广泛用于各类机器设备的顶级隔振(有时需附加大型隔振台座)。


(六)土壤污染防治设备
	序号
	设备名称
	主要指标及技术要求
	主要适用范围

	1
	破碎筛分一体机
	处理能力为20～100t/h；颚式破碎机破碎粒径＜50mm；反击式破碎机破碎粒径＜50mm。
	适用于异位土壤修复技术的前处理。

	2
	振动筛（最小分级粒径＜10mm）
	适用于异位土壤修复技术的前处理。
	适用于挥发性、半挥发性有机污染的土壤修复场地处理。

	3
	气味抑制设备
	药剂喷洒量＞80L/min；发泡倍数100倍以上；喷洒距离10～30m；药剂成分：绿色环保的表面活性剂，可生物降解，自然降解时间＜3月；每百平方米原浆药剂使用量＜50L。
	适用于挥发性、半挥发性有机污染的土壤修复场地处理。

	4
	间接热解吸设备
	处理规模为5～8t/h；土壤温度为150～650℃；能耗（土壤含水率20%）＜3000MJ/t；有机污染物去除率可达95%；废气排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）或相关标准要求；废水排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）或相关标准等要求。
	适用于高浓度有机物，含汞、砷等挥发性物质的土壤修复场地处理。

	5
	土壤淋洗设备
	处理量为20～60t/h（粉黏粒含量20%）；水土比2:1～10:1；泥饼含水率＜40%；砂性土分离效率＞90%；淋洗后砂砾中的污染物指标满足相应标准要求。
	适用于重金属、有机物污染的土壤修复场地处理。

	6
	土壤均化混合一体机
	处理量为30～120t/h；混合搅拌停留时间＞2mln/t；搅拌轴转速＞30转/min；改良后土壤的污染物指标满足填埋标准或相关标准要求。
	适用于重金属、有机物污染的固化稳定化土壤修复场地处理。

	7
	直推式钻探
与采样设备
	进尺速度＞120m/天；单次取样推进深度0.5～1.5m；钻探深度0～30m；能够进行非扰动（保持土壤样品垂向连续、定深、含水率等原有理化性状不变）土壤采样，各种地层平均土壤采样岩心率＞70%。
	适用于污染场地土壤的取样、地下水和土壤气监测井建设、高分辨率原位检测调查和原位药剂注射，当土层中有含有卵石等坚硬物时，需移除阻碍物或避开该位置在其附近进行取样。
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生态环境重点环保设施安全隐患排查工作要点
（一）脱硫污染防治设施安全隐患排查要点
1.涉及不同气体进入同一处理装置是否进行安全条件分析，并具有相关证明材料。
2.脱硫烟道是否在低位点装设自动疏放水系统。
3.氨法脱硫工程在吸收塔入口烟道是否设置烟气事故喷淋降温系统。
4.进入脱硫塔前的烟气温度超过150℃时是否设置必要的烟气降温系统。
5.吸收剂是否设降温、消防、紧急切断等措施。
6.吸收循环系统是否设置事故池。
7.浆液管道内是否避免浆液沉积，并设排空和冲洗的设施。
8.氨法脱硫工程是否采用集中监控，实现脱硫装置启动、正常运行工况的监视和调整、停机和事故处理。
9.湿法脱硫装置是否配备自动控制系统，具有完善的模拟量控制、顺序控制、联锁、保护、报警等功能，设集中和现场两种操作方式。
10.每班巡视对脱硫工程的机械设备检查是否不少于1次，检查有无泄漏、振动、异响、堵塞、未达到设计流量等情况存在。
11.吸收塔入口烟气温度、吸收塔温度等重要热工检测项目仪表是否双重或三重冗余设置。
（二）脱硝污染防治设施设施安全隐患排查要点
1.吸收塔入口烟气温度、吸收塔温度等重要热工检测项目仪表是否双重或三重冗余设置。
2.液氨槽车卸料是否采用万向充装管道系统。
3.在地上、半地下储罐或储罐组，是否设置非燃烧、耐腐蚀材料的防火堤。
4.液氨罐区是否安装相应的气体泄漏检测报警装置、防雷防静电装置、相应的消防设施、储罐安全附件、急救设施设备和泄漏应急处理设备等。
5.液氨罐区电气设备是否防爆。
6.液氨罐区大门入口处是否装设静电释放装置。
7.液氨罐区入口是否设置明显的职业危害告知牌和安全标志，注明氨物理和化学特性、危害防护、处置措施、接警电话等内容。
8.液氨罐区是否设置能覆盖生产区并能够传输到控制室的视频监视系统。
9.液氨罐区是否设置用于消防灭火和液氨泄漏稀释吸收的消防喷淋系统。
10.液氨罐区每个储罐是否单独设置用于罐体表面温度冷却的降温喷淋系统。
11.液氨罐区是否设有必要的安全自动装置，当储罐温度和压力超过设定值时启动降温喷淋系统；储罐压力和液位超过设定值时切断进料；液氨泄漏检测超过设定值时启动消防喷淋系统。安全自动装置应采用保安电源或UPS供电。
12.液氨罐区及输氨管道法兰、阀门连接处是否装设金属跨接线。
13.脱销系统是否集中监控，实现脱销装置启动、正常运行工况的监视和调整、停机和事故处理。
14.脱销系统是否采用分散控制系统(DCS)或可编程逻辑控制器(PLC)，其功能包括数据采集和处理(DAS)、模拟量控制(MCS)、顺序控制(SCS)及联锁保护、厂用电源系统监控等。
15.重要的热工测量项目仪表是否双重或三重化冗余设置。
16.吸收循环系统是否设置事故池或事故罐。
17.还原剂储运制备系统区域内是否设风向指示标，并安装摄像头。
（三）挥发性有机物污染防治设施安全隐患排查要点
3.1吸附法污染防治设施安全隐患排查要点

1.涉及不同气体进入同一处理装置是否进行安全条件分析，并具有相关证明材料。
2.当吸附床内的温度超过规定温度时，是否能够启动降温设施。
3.治理系统事故自动报警装置是否能够正常运行。
4.是否设置高温报警停车灭火联锁，当吸附过程吸附器温度超过120℃时，系统报警能否正常停车。
5.吸附装置内部、催化燃烧器或高温焚烧器的加热室和反应室内部的温度检测装置是否正常运行。
6.吸附单元的压力指示和泄压装置性能是否符合安全技术要求。
7.当过滤器的阻力超过规定值时是否及时清理或更换过滤材料。
8.是否定期检测过滤装置两端的压差。
9.治理系统与主体生产装置间的管道是否安装阻火器(防火阀)。
10.所有现场设施是否不低于现场防爆等级。
11.废气管线是否具有防静电措施。
12.设施是否具备短路保护和接地保护设施。
13.设施是否配备消防灭火设施。
3.2吸收法污染防治设施安全隐患排查要点

1.涉及不同气体进入同一处理装置是否进行安全条件分析，并具有相关证明材料。
2.装置本体主体的表面温度是否不高于60℃。
3.控制温度的单元是否设置温度指示装置、超温声光报警装置及应急处理系统，需控制压力的单元是否设置压力指示和泄压装置。
4.由计算机控制的净化装置是否具备手动操作功能。
5.吸收塔是否采用液位自控仪、pH自控仪和ORP自控仪等，加药槽是否配备液位报警装置，加药方式是否采用自动加药。
6.排除燃烧或爆炸危险气体时，排风设备是否布置在除地下或半地下建筑(室)以外的位置。
7.排除燃烧或爆炸危险气体时，排风设备和风管是否设置导除静电的接地装置。
8.排除燃烧或爆炸危险气体时，当风管法兰密封垫料或螺栓垫圈采用非金属材料时，是否采取法兰跨接的措施。
9.风管内可能产生凝结水或其他液体，是否在风管最低点设置排水装置。
10.直接设置在甲、乙类厂房、仓库及其他厂房中有爆炸危险区域的排风设备，风机和电机是否采用防爆型。
11.直接设置在甲、乙类厂房、仓库及其他厂房中有爆炸危险区域的排风设备，风机和电机之间是否未采用皮带传动。
12.排除有燃烧或爆炸危险物质的风管是否未穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙。
13.排除有燃烧或爆炸危险物质的风管是否未穿过人员密集或可燃物较多的房间。
14.可燃气体管道、可燃液体管道和电缆线等是否未穿过风管的内腔，并不得沿风管的外壁敷设。
15.可燃气体管道、可燃液体管道和电缆线是否未沿风管外壁敷设。
16.排除有燃烧或爆炸危险气体、粉尘时，是否采用防爆风机和电机。
17.风机传动装置的外露部位是否设有防护罩、防护网或采取其他安全防护措施。
18.吸收塔上是否设置检视窗和维修入口，并设有安全标志牌。
19.是否设专人定期检查管道与设备连接的焊缝处、阀门密封垫片处、管段的变径和弯头处等位置，防止废气泄漏。
20.是否落实有限空间作业安全风险辨识、作业过程风险防控、作业事故应急救援等安全要求。
（四）粉尘污染防治设施安全隐患排查要点
1.涉及不同气体进入同一处理装置是否进行安全条件分析，并具有相关证明材料。
2.涉粉尘爆炸危险场所除尘系统，是否按不同工艺分区域相对独立设置，不同防火分区的除尘系统禁止互联互通。
3.可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是否未共用一套除尘系统。
4.不同类别的可燃性粉尘是否未合用同一除尘系统。
5.不同防火分区的除尘系统是否未互联互通。
6.涉粉尘爆炸危险场所除尘系统与带有可燃气体、高温气体或其他工业气体的风管及设备是否未连通。
7.涉粉尘爆炸危险场所除尘系统的导电部位是否进行等电位连接，并接地。
8.铝镁等金属粉尘和木制品粉尘是否采用负压吹送的除尘系统。
9.涉粉尘爆炸危险场所除尘系统的风管及除尘器不应有火花进入，对存在火花经由吸尘罩或吸尘柜吸入风管危险的生产加工系统，是否采用阻隔火花进入风管及除尘器的措施，并在风管上安装火花探测报警装置和火花熄灭装置。
10.涉粉尘爆炸危险场所除尘系统，是否未采用干式静电除尘器和重力沉降室除尘。
11.粉尘遇水后，能产生可燃或有爆炸危险的物质时，是否未采用湿式除尘器。
12.涉粉尘爆炸危险场所的袋式除尘器进、出风口是否设置风压差监测报警装置，并记录压差数据。
13.涉粉尘爆炸危险场所的袋式除尘器在风压差偏离设定值时监测装置是否能够发出声光报警信号。
14.涉粉尘爆炸危险场所的袋式除尘器是否未采用机械振打方式。
15.涉粉尘爆炸危险场所的干式除尘器是否设置有锁气卸灰装置，及时清卸灰仓内的积灰。
16.涉粉尘爆炸危险场所，对安装在室外的干式除尘器，其进风管上是否设置隔爆阀。
17.涉粉尘爆炸危险场所的湿式除尘器是否设置水量、水压监测报警装置，当水量、水压低于设定值时应发出声、光报警信号。
18.在铝镁等金属粉尘湿式除尘系统是否安装与打磨抛光设备联锁的液位、流速监测报警装置，并保持作业场所和除尘器本体良好通风，防止氢气积聚。
19.涉粉尘爆炸危险场所的干式除尘系统是否按照可燃性粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，选用泄爆装置、惰化装置、隔爆装置、抑爆装置中降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。
20.涉粉尘爆炸危险场所的湿式除尘器有结露或冻结可能时，是否采取保温、伴热等措施。
21.企业是否建立粉尘爆炸危险场所的粉尘清理制度，并且在粉尘爆炸危险场所醒目位置，明确标识清理范围、清理周期、清理方式和责任人。
22.是否确保对粉尘作业场所和除尘系统等设备设施及时规范清理。
23.是否未使用压缩空气吹扫清理粉尘作业场所和除尘系统中粉尘。
24.对遇湿发热易于自燃的金属粉尘，收集、储存时是否采取防水防潮措施。
25.人员是否严格执行粉尘清理制度，定期清理并如实记录。
26.是否对除尘系统的检维修作业，实行作业审批制度。
27.除尘系统检维修作业前，是否制定专项方案。
28.除尘系统检维修作业前，对存在粉尘沉积的除尘器、管道等设施设备是否清理干净内部积尘和作业区域的可燃性粉尘。
29.除尘系统检维修作业时，生产设备是否处于停止运行状态。
30.除尘系统检维修作业时，检维修工具是否采用防止产生火花的防爆工具。
31.除尘系统检维修作业后，是否妥善清理现场，作业点最高温度恢复到常温后方可重新开始生产。
32.除尘系统检维修作业后，作业点最高温度是否恢复到常温后方可重新开始生产。
33.除尘器收集的粉尘，应按照国家、行业、地方相关标准的要求，采取妥善的回收和处理措施。
（五）蓄热式焚烧炉(RTO)污染防治设施安全隐患排查要点
1.RTO炉系统是否进行安全风险评估论证。
2.RTO炉系统对于废气成分复杂的，是否进行HAZOP(危险和可操作性)分析并采取相应的安全措施。
3.设施换向阀类型是否采用提升阀、旋转阀、蝶阀等类型。
4.设施换向阀材质是否耐磨、耐高温、耐腐蚀。
5.电气仪表设备是否严格按照防爆等级设计。
6.管道或炉膛内是否设置泄爆片。
7.设施与主体生产工艺设备之间的管道系统中是否安装防火气体或防火阀，保证有效的防止回火要求。
8.RTO系统与生产、风管压力计、中级风机、浓度检测仪等连锁控制，是否安装在线监控系统并纳入生产管理监控，避免生产与环保脱节。
9.是否在前级水洗塔和RTO炉之间相应位置废气总管上设置可燃气体报警仪。
10.RTO炉系统是否设有故障自动报警和保护装置，并符合安全生产、事故防范的相关规定。
11.RTO炉系统是否设置规范的过载保护、短路保护、断相保护、接地保护、电源防雷保护等功能，接地电阻应小于4Ω。
12.RTO炉系统的固定式钢梯、防护栏及平台的安全要求是否符合相关规定，固定式钢梯宜采用斜梯或旋梯。
13.RTO炉是否具有规范的安全标志、标识。
（六）废水污染防治设施安全隐患排查要点
1.对可能含有有毒有害气体或可燃性气体的深井、管道、构筑物等设施、设备进行维护、维修操作前是否具有现场的有毒有害气体检测证明。
2.对可能含有有毒有害气体或可燃性气体的深井、管道、构筑物等设施、设备进行维护、维修操作前是所有参与操作的人员是否佩戴防护装置。
3.密闭空间检测顺序是否包括测氧含量、测爆、测有毒气体等。
4.可能突然逸出大量有毒物质或易造成急性中毒的化学物质的作业场所是否设置自动报警装置和采取事故通风设施，其通风换气次数不小于12次/小时。
5.机械通风装置的进风口位置，是否设于室外空气洁净的地方。
6.当进入臭气收集系统的封闭环境内进行检修维护时，应具备自然通风或强制通风条件，并必须佩戴防毒面具。
7.污水处理站是否存放杂物和各种车辆、乱接电源线、为车辆和大功率电器设备提供充电、维修等作业。
8.污水处理设备和管道等因维修、改造应动用明火作业时是否指定专人负责采取各项防火措施。
9.是否配备消防器材，满足作业现场应急需求。
10.设备在使用过程中能产生静电时，设备是否设有消除静电装置。
11.对机械设备的防火防爆是否安装阻火器、防爆片、防爆窗、阻火闸门和安全阀等防火防爆安全装置。
12.设备在有爆炸性气体环境中应用时，所有用电设施是否使用防爆型设备。
13.设备使用时可能产生爆炸性气体时，其排气孔(管)末(外)端是否设有金属防火网和防火装置。
14.对于活性碳的存放，是否采取防火措施、并按危险品的有关管理规定执行。
15.是否严格落实有限空间作业管理。
16.对于可能产生CH4、H2S等气体的污水高位储罐废气排放口是否设置水封。
17.污水处理设施(场、站)中易产生和聚集易燃易爆气体的场所是否设置可燃气体报警仪。
18.污水处理系统是否使用防爆型电气设备。
19.循环冷却水站是否设置在爆炸危险区域外。
20.当位于爆炸危险区域以内时，其电气设备设计，是否符合现行国家有关防爆标准的规定。
21.隔油池的保护高度是否小于4m。
22.隔油池是否设置难燃烧材料的盖板。
23.隔油池的进出水管道是否设水封。距隔油池池壁密封要求是5m以内。
24.污水处理场内的设备、建(构)筑物平面布置防火间距不应小于15m。
25.对沉砂池上的电气设备是否做好防潮湿，抗腐蚀处理。
26.橡皮材质曝气器的曝晒时间是否太长。
27.对于厂区内中输送液碱、次氯酸钠、盐酸、废水、废气的管道，机泵、风机等输送设备是否根据物料特性选择耐腐蚀的材质。
28.构(建)筑物上的金属器件是否根据腐蚀情况进行防腐处理，原液池、溶液池、储泥池和生化池等池体防腐要求是否符合相关要求。
27.室外仪表箱(柜)的维护是否保持清洁。
28.污水处理池的池体是否采用现浇钢筋混凝土结构，池体不宜设置伸缩缝，必须设置时，构造应严密，是否满足防腐蚀和变形的要求。
29.采用液氯消毒时，氯库需是否具备报警装置及防护用具；是否制定维护保养手册及事故应急预案并定期修订。
30.化学清洗间用于化学清洗的酸、碱泵，是否按设备使用要求，定期检查和添加养护用油。
31.构(建)筑物渗漏维修及维护是否定期实行。
32.地上明管渗漏情况和地下管线上方路面情况是否符合安全管理要求。
33.是否定期对厌氧系统进行有效的检测和维护，如果发现泄漏，是否立即进行停气修复。
34.检修过的厌氧反应池、管道和贮存柜等相关设施，重新投入使用前是否进行气密性试验。
35.设备中设有自动控制装置时，是否配有手动装置、安全报警设施及互锁功能设施。
36.设备中皮带、齿轮、联轴器等传动部分是否设有防护罩。
37.设备底脚是否有可固定的孔或可焊接的底板。
38.危险部位是否悬挂相关安全警示标识。
39.电气设备是否绝缘无破损，裸露部分是否有防护。
40.设备是否进行静电接地。
41.电机控制开关是否设有漏电保护器，是否有紧急停机按钮。
42.电气灭火器材是否齐全，员工是否懂得灭火知识。
43.电气设备的控制按钮是否有警告牌，以备电气设备修理时使用。
44.安全用具、绝缘鞋、绝缘手套是否配备。
45.防护栏杆高度是否满足当平台、通道及作业场所距基准面高度小于2m时，防护栏高度应不低于9m;在距基准面高度大于等于2m并小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于10.5m;在距基准面高度不小于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于12m。
46.操作平台是否平整防滑，没有障碍物。
47.在构筑物上是否配备救生圈、安全绳等救生用品，并定期检查和更换。
48.污水处理厂内的钢格板、铁栅栏、检查井盖、压力井盖是否定期检查，腐蚀严重、缺失、损坏的是否及时更换和维修。
（七）危险废物污染防治设施安全隐患排查要点
1.贮存设施是否具备固定防雨、防扬散、防流失、防渗漏等措施。
2.贮存设施是否按防爆空间要求设置电气设备。
3.是否按规定设置警示标志。
4.是否配备通讯设备、照明设施、消防设施和应急防护用品。
5.贮存设施的出入口、设施内部等关键位置是否设置视频监控，并与中控室联网。
6.根据危险废物种类和特性是否进行分区、分类贮存。
7.根据危险废物特性是否采用过道、隔板或隔墙进行隔离。
8.废弃危险化学品是否存放于符合安全要求的原危化品贮存设施内。
9.易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物是否经预处理使之稳定化后方可贮存于设施内。
10.设施内是否配备有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。
11.具有易燃性的危险废物如未进行稳定化预处理，是否存放于符合要求的防爆柜内。
12.贮存液态、半固态以及其他可能有渗滤液产生的危险废物，是否配备泄漏液体收集装置。
13.可能产生粉尘、挥发性有机物、酸雾以及其他有毒有害气态污染物质的危险废物贮存设施是否设置气体收集装置，并导入气体净化设施。
14.危险废物的容器和包装物是否完好无损。
15.是否按规定设置危险废物识别标志。
16.是否按规定填写信息。
17.废弃危化品是否满足危险化学品包装要求。
18.具有易燃性的危险废物是否满足易燃性危险化学品包装要求。
19.具有爆炸性或者排出有毒气体的危险废物经预处理稳定化后，包装封口是否严密。
20.具有毒性的危险废物，其容器封闭形式是否有效隔断污染物迁移扩散途径。
21.具有腐蚀性的危险废物，其包装容器的材质是否具有相容性，并且具有一定强度。
22.液态、半固态的危险废物不宜盛装过满，是否保留约20%的剩余容积，或容器顶部与液面之间保留1m以上的空间。
23.可能有粉尘产生的固态危险废物，包装封口是否严密，是否使用防渗包装。
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